## Comprensión del nivel RAID-1 ampliado

Si tiene tres o más discos físicos en la batería, no puede seleccionar el nivel RAID-1; puede seleccionar nivel RAID-1 ampliado (nivel RAID-1E).

El nivel RAID-1E combina la duplicación con la distribución de datos. Este nivel de RAID distribuye y copia los datos a través de todas las unidades de la batería. Al igual que con el nivel RAID-1, los datos se duplican y la capacidad del disco lógico es el 50 por ciento de la capacidad de batería de la agrupación de discos físicos de la batería.

El nivel RAID-1E exige un mínimo de 3 unidades y, en función del nivel de firmware y del tamaño de la unidad de distribución, soporta un máximo de 8 ó 16 unidades.

La siguiente ilustración es un ejemplo de un nivel de disco lógico RAID-1E.

### Ejemplo de nivel RAID-1 ampliado

Empiece con tres unidades físicas. |
Cree una batería utilizando los discos físicos. |
A continuación, cree un disco lógico dentro de la batería. |
Los datos se distribuyen a través de los datos, creando bloques. Observe que la banda etiquetada como *es la distribución de datos y la banda etiquetada como ** es la copia de la distribución de datos anteriores. Observe también que cada bloque de la distribución de datos duplicados se desplaza una unidad. |

Con el nivel RAID-1E, si uno de los discos físicos falla, el controlador ServeRAID pasa las peticiones de lectura y grabación a los discos funcionales restantes de la batería de nivel RAID-1E.

Consulte también

Comprensión de la tecnología RAID
Comprensión del tamaño de la unidad de distribución de datos
Selección de un nivel RAID
Nivel RAID-0
Nivel RAID-1
Nivel RAID-5
Nivel RAID-5 ampliado
Nivel RAID-x0