## 시스템 정보 검토

1. 왼쪽 패널에서 시스템의 기본 트리 보기를 펼치십시오.
2. 트리에서 임의의 구성요소를 누르십시오. 해당 구성요소에 관련된 정보가 정보 패널(오른쪽 패널)에 표시됩니다.

기본 트리는 다음 항목의 최대 수를 표시합니다.

- 시스템 노드 (제한 없음)
- 시스템당 12개의 컨트롤러
- 컨트롤러당 8개의 어레이
- 컨트롤러당 8개의 논리 드라이브
- 컨트롤러당 3개의 채널
- 채널당 15개의 물리 드라이브

기본 트리는 시스템에서 컨트롤러가 다음 중 하나를 가지면 시스템 경고 아이콘 을 표시합니다.

- 작동 불능 물리 드라이브
- 물리 드라이브의 PFA
- 크리티컬 논리 드라이브 또는 오프라인 논리 드라이브
- 블록된 논리 드라이브
- 배터리 백업 캐시 오류
- 응답하지 않는 컨트롤러
- 엔클로저 오류

시스템에 경고 아이콘 이 있으면 관리 시스템 아이콘도 경고 아이콘 을 표시합니다.

### 시스템 오브젝트 및 오브젝트 정보

#### 관리 시스템 오브젝트

- 상위 노드 아래의 관리 시스템 수(로컬 시스템 포함).

#### 시스템 오브젝트

- 서버 이름은 서버의 시스템 이름을 표시합니다.
- 컨트롤러 수는 서버에 있는 ServeRAID 컨트롤러의 수를 표시합니다.
- 운영 체제는 설치된 운영 체제를 표시합니다.
- 디바이스 드라이버는 ServeRAID 디바이스 드라이버 레벨을 표시합니다.

#### 컨트롤러 오브젝트

- 컨트롤러 유형은 컨트롤러가 ServeRAID, ServeRAID II, ServeRAID 3H 또는 ServeRAID 3L인지 또는 시스템 보드 상의 ServeRAID인지를 표시합니다. 이 유형은 BIOS 버전이 3.0 이상인 경우에만 표시됩니다.

- ServeRAID 번호는 ServeRAID 컨트롤러 번호입니다. 이 번호는 BIOS 버전이 3.0 이하인 경우에만 표시됩니다.

- 상태는 컨트롤러가 작동하지 않을 때에만 표시됩니다.

- BIOS 버전은 컨트롤러의 BIOS 버전을 표시합니다. 이 정보는 BIOS 버전이 3.0 이상인 경우에만 표시됩니다.

- 펌웨어 버전은 ServeRAID 펌웨어 버전을 표시합니다.

- 물리 슬롯은 ServeRAID 컨트롤러에 대한 실제 물리 슬롯 위치를 표시합니다(예: PCI 슬롯 4). 이 슬롯은 BIOS 버전이 3.0 이상인 경우에만 표시됩니다.

- 배터리 백업 캐시 쓰기는 캐시가 설치되었는지, 설치되지 않았는지, 결함이 있는지, 배터리가 필요한지 등의 여부를 표시합니다. 이 정보는 ServeRAID가 배터리 백업 디바이스를 지원하는 경우에만 표시됩니다.

- 미리 읽기 캐시 모드는 이 기능이 사용 가능한지, 사용 불가능한지 또는 적응형인지를 표시합니다. 이 기능에 대한 설정을 변경하려면 ServeRAID 관리자를 시작 가능-CD 모드에서 사용하십시오.

- 스트라이프 단위 크기는 8KB, 16KB, 32KB 또는 64KB 등의 스트라이프 크기 설정값을 표시합니다. 이 설정을 변경하려면 ServeRAID 관리자를 시작 가능-CD 모드에서 사용하십시오.

- 재빌드 속도는 빠름, 보통, 느림 등의 속도 설정값을 표시합니다. 이 설정을 변경하려면 ServeRAID 관리자를 시작 가능-CD 모드에서 사용하십시오.

- 핫스왑 재빌드는 이 기능이 사용 가능한지를 표시합니다. 이 설정은 ServeRAID 펌웨어가 핫스왑 재빌드를 지원하는 경우에만 표시됩니다.

- 데이터 스크럽은 이 기능이 사용 가능한지를 표시합니다. 이 설정은 ServeRAID 펌웨어가 데이터 스크럽을 지원하는 경우에만 표시됩니다.

- 자동 동기화는 이 기능이 사용 가능한지를 표시합니다. 이 설정은 ServeRAID 펌웨어가 자동 동기화를 지원하는 경우에만 표시됩니다.

- 클러스터링은 클러스터 상대 ID 및 그룹 병합 ID 구성을 기초로 사용 가능한지 또는 사용 불가능한지를 표시합니다(ServeRAID 펌웨어가 클러스터링을 지원하는 경우).

- 컨트롤러 이름은 컨트롤러가 클러스터의 일부일 경우 그 이름을 표시합니다. 이 이름을 변경하려면 ServeRAID 관리자를 시작 가능-CD 모드에서 사용하십시오.

- 상대 컨트롤러 이름은 컨트롤러가 클러스터의 일부일 경우 그 이름을 표시합니다. 이 이름을 변경하려면 ServeRAID 관리자를 시작 가능-CD 모드에서 사용하십시오.

- 무인 모드는 이 설정이 사용 가능한지 사용 불가능한지를 표시합니다. 이 모드를 변경하려면 ServeRAID 관리자를 시작 가능-CD 모드에서 사용하십시오.

- BIOS 호환성 맵핑은 확장 또는 제한 등의 설정값을 표시합니다. 이 설정을 변경하려면 ServeRAID 관리자를 시작 가능-CD 모드에서 사용하십시오.

- 어레이 수는 정의된 어레이의 수를 표시합니다.

- 논리 드라이브 수는 정의된 논리 드라이브의 수를 표시합니다.

- 핫스페어 드라이브 수는 정의된 핫스페어 드라이브의 수를 표시합니다.

- 준비 드라이브 수는 구성에 대해 사용 가능한 물리 드라이브의 수를 표시합니다.

  ####

#### 어레이 오브젝트

정의된 각 어레이는 다음 정보를 표시합니다.

- 어레이는 선택한 어레이의 문자를 표시합니다.

- 크기는 전체 크기를 MB 단위로 표시합니다.

- 여유 공간은 사용 가능한 여유 공간의 크기를 MB 단위로 표시합니다.

- 논리 드라이브는 각 어레이에 있는 논리 드라이브의 수를 표시합니다.

#### 논리 드라이브 오브젝트

정의된 각 논리 드라이브는 다음 정보를 표시합니다.

- 논리 드라이브는 선택한 논리 드라이브의 번호를 표시합니다.

- 어레이는 어레이의 문자를 표시합니다.

- 크기는 논리 드라이브의 크기를 MB 단위로 표시합니다.

- RAID 레벨은 구성된 RAID 레벨을 표시합니다.

#### 핫스페어 드라이브 오브젝트

- 핫스페어 드라이브 및 대기 핫스페어 드라이브의 전체 수를 표시합니다. 작동 불능 핫스페어 드라이브는 포함되지 않습니다.

#### 물리 드라이브 오브젝트

- 각 채널에 있는 드라이브의 수를 표시합니다.

#### 어레이 또는 확장 어레이 조회 (?) 오브젝트

- 어레이 ID는 선택한 어레이의 문자 또는 확장 어레이의 번호를 표시합니다.

- MB 단위의 어레이 크기는 전체 크기를 MB 단위로 표시합니다.

- MB 단위의 여유 공간은 사용 가능한 여유 공간의 크기를 MB 단위로 표시합니다. 어레이가 RAID 레벨-5 Enhanced 논리 드라이브를 포함하고 있다면 여유 공간은 0입니다.

- 논리 드라이브 수는 선택한 어레이 또는 확장 어레이에 있는 논리 드라이브의 수입니다.

- 물리 드라이브 수는 선택한 어레이 또는 확장 어레이에 있는 물리 드라이브의 수입니다.

#### 확장 어레이의 어레이 조회 (?) 오브젝트

- 어레이는 선택한 확장 어레이에 있는 어레이의 문자를 표시합니다.

- 크기는 전체 크기를 MB 단위로 표시합니다.

- 여유 공간은 사용 가능한 여유 공간의 크기를 MB 단위로 표시합니다.

- 논리 드라이브는 선택한 어레이에 있는 논리 드라이브의 번호입니다.

#### 어레이의 논리 드라이브 조회 (?) 오브젝트

특정 어레이 내에 정의된 각 논리 드라이브는 다음 정보를 표시합니다.

- 논리 드라이브는 선택한 논리 드라이브의 번호를 표시합니다.

- 어레이는 어레이의 문자를 표시합니다.

- 크기는 논리 드라이브의 크기를 MB 단위로 표시합니다.

- RAID 레벨은 구성된 RAID 레벨을 표시합니다.

#### 어레이의 물리 드라이브 조회 (?) 오브젝트

- 선택한 어레이 내에 최소한 하나의 드라이브를 갖고 있는 각 채널의 경우, 선택한 어레이는 각 채널에 있는 드라이브의 수를 표시합니다.

#### 논리 드라이브 조회 (?) 오브젝트

- 논리 드라이브는 선택한 논리 드라이브에 대해 컨트롤러에서 정의된 번호를 표시합니다.

- 어레이 문자는 선택한 논리 드라이브를 포함하고 있는 어레이의 문자를 표시합니다.

- 상태는 논리 드라이브의 상태를 블록됨, 크리티컬, 크리티컬 이주 중, 크리티컬 시스템, 이주 중, 오프라인, 이상 없음 또는 시스템 등으로 표시합니다.

- RAID 레벨은 논리 드라이브 RAID 레벨을 0, 1, 1E, 5 또는 5E 등으로 표시합니다.

- MB 단위의 데이터 공간은 논리 드라이브에서 데이터 기억장치용으로 사용 가능한 공간을 표시합니다.

- MB 단위의 패리티 공간은 어레이에서 패리티 기억장치 용으로 할당된 공간을 표시합니다.

- 작성 날짜는 논리 드라이브가 작성된 날짜를 표시합니다.

- 캐시 쓰기 모드는 논리 드라이브의 설정이 Write through인지 또는 Write back인지를 표시합니다. 이 설정을 변경하려면 ServeRAID 관리자를 시작 가능-CD 모드에서 사용하십시오.

- 그룹 병합 번호는 컨트롤러가 클러스터의 일부일 경우 그룹 병합 번호를 표시합니다. 새로 작성된 논리 드라이브가 있을 경우, 클러스터링을 위한 구성을 사용하여 이 번호를 변경할 수 있습니다. 또는, ServeRAID 관리자를 시작 가능-CD 모드에서 사용하십시오.

- 그룹 병합 상태는 컨트롤러가 클러스터의 일부일 경우 공유인지 비공유인지를 표시합니다. 새로 작성된 논리 드라이브가 있을 경우, 클러스터링을 위한 구성을 사용하여 이 상태를 변경할 수 있습니다. 또는, ServeRAID 관리자를 시작 가능-CD 모드에서 사용하십시오.

  ####

#### SCSI 채널 오브젝트

- 드라이브 수는 SCSI 채널에 있는 드라이브의 수를 표시합니다. 보고되는 드라이브에는 제거할 수 없는 하드 디스크, CD-ROM, 테이프 및 제거할 수 있는 하드 디스크 등이 포함됩니다.

- SCSI 전송 속도는 속도를 최적, Ultra2 SCSI, UltraSCSI, Fast SCSI-2, SCSI-2 또는 SCSI-1 등으로 표시합니다. 이 속도를 변경하려면 ServeRAID 관리자를 시작 가능-CD 모드에서 사용하십시오.

- SCSI 개시자 ID는 SCSI 채널의 개시자 ID를 표시합니다. 이 ID를 변경하려면 ServeRAID 관리자를 시작 가능-CD 모드에서 사용하십시오.

  ####

#### 물리 드라이브 조회 (?) 오브젝트

- 유형은 물리 드라이브가 하드 디스크 드라이브, CD-ROM, 테이프 또는 제거할 수 있는 미디어인지를 표시합니다.

- 채널은 선택한 물리 드라이브가 연결되어 있는 채널을 표시합니다.

- SCSI ID는 선택한 물리 드라이브의 SCSI ID를 표시합니다.

- MB 단위의 크기는 물리 드라이브의 전체 크기를 MB 단위로 표시합니다. 이 정보는 CD-ROM, 테이프 또는 프로세서 디바이스 등은 포함하지 않습니다.

- 상태는 물리 드라이브의 상태를 준비, 온라인, 작동 불능, 재빌드 중, 핫스페어, 대기, 대기 핫스페어 또는 예약됨 등으로 표시합니다. 이 정보는 하드 디스크 드라이브의 상태만을 표시합니다.

- 어레이 문자는 드라이브가 어레이 내에서 정의되었을 경우, 선택한 물리 드라이브를 포함하고 있는 어레이의 문자(A ~ H)를 표시합니다.

- 공급업체는 드라이브 제조업체를 나타내는 문자를 표시합니다.

- 제품 또는 모델 번호는 드라이브의 제품 번호나 모델 번호를 나타내는 문자를 표시합니다.

- 일련 번호는 드라이브의 일련 번호를 표시합니다.

- 펌웨어 레벨은 현재 드라이브용으로 사용되는 펌웨어의 레벨을 표시합니다.

- PFA 오류는 PFA(predictive-failure alerts)에 대한 상태를 예 또는 아니오로 표시합니다. 예는 PFA 오류가 발견되었음을 나타내며, 아니오는 PFA 오류가 발견되지 않았음을 나타냅니다.
- 캐시 쓰기 모드는 하드 디스크 드라이브가 데이터를 저장할 때 컨트롤러에 확인 정보를 전송하기 전에 저장할지 또는 전송한 이후에 저장할지 그 설정값을 표시합니다. 준비 드라이브에서 이 설정을 변경할 수 있습니다.

#### 엔클로저 오브젝트

- 유형은 엔클로저를 표시합니다.

- 채널은 1을 표시합니다.

- SCSI ID는 15를 표시합니다.

- 엔클로저 상태는 이상 없음, 크리티컬 또는 치명적 등을 표시합니다. 내부 드라이브 엔클로저(시스템 내에 있는 엔클로저(5500 등), 외부 엔클로저가 아님)는 엔클로저 상태를 표시하지 않습니다.

- 팬 "n" 상태는 이상 없음, 고장 또는 설치되지 않음 등을 표시합니다. 엔클로저가 보통 하나 이상의 팬을 갖고 있기 때문에, ServeRAID 관리자는 각 팬에 대한 상태를 표시합니다. 내부 드라이브 엔클로저(Netfinity 5500 등, 외부 엔클로저가 아님)는 팬 상태를 표시하지 않습니다.

- 전원 "n" 상태는 이상 없음, 고장 또는 설치되지 않음 등을 표시합니다. 엔클로저가 보통 하나 이상의 전원 장치를 갖고 있기 때문에, ServeRAID 관리자는 각 전원에 대한 상태를 표시합니다. 내부 드라이브 엔클로저(Netfinity 5500 등, 외부 엔클로저가 아님)는 전원 상태를 표시하지 않습니다.

- 온도 상태는 정상 또는 비정상을 표시합니다. 내부 드라이브 엔클로저(시스템 내에 있는 엔클로저(5500 등), 외부 엔클로저가 아님)는 온도 상태를 표시하지 않습니다.

- 공급업체는 엔클로저의 제조업체를 표시합니다.

- 제품 또는 모델 번호는 엔클로저의 제품 번호 또는 모델 번호를 표시합니다.

- 일련 번호. ServeRAID 관리자는 Netfinity EXP10 및 EXP15 엔클로저에 대해서는 일련 번호를 보고하지 않습니다.

- 펌웨어 레벨은 엔클로저의 펌웨어 레벨을 표시합니다.

- 엔클로저 ID는 ID 설정값을 표시합니다. 이 설정값은 사용자가 엔클로저의 뒤에서 선택한 0에서 9까지의 숫자입니다.