## 論理ドライブ上のライト・バックおよびライト・スルー・モードの説明
(ライト・キャッシュ・モードのオプション)

ライト・キャッシュ・モードのオプションを使用する時には、使用可能なモードは次の通り 2 つあります。

ライト・バック・モードでは、オペレーティング・システムは、記憶装置に書き込むためにコントローラにデータを送信します。その後、コントローラは実際に記憶装置にデータを書き込む前に、オペレーティング・システムに確認を送信します。これを行なうことによってパフォーマンスは高くなりますが、リスクとなる面もあります。たとえば、電源障害があった場合には、現在コントローラ・キャッシュに入っているデータは失われます。 バッテリー・バックアップ 装置をインストールすることによって、このリスクを回避することができます。この装置は、電源障害の場合にコントローラ・キャッシュに入っているデータを保存します。

警告:

1. バッテリー・バックアップ・キャッシュ装置なしでライト・バック・モードを使用していて、電源異常が起こった場合には、データが失われる可能性があります。

2. バッテリー・バックアップ・キャッシュがインストールされて使用可能になっていない場合で、この機能をライト・バック・モードに設定した場合には、最後の操作の後、少なくとも 10 秒間まってからシステムをオフにしてください。このような手順に従わないと、データが失われる結果となる場合があります。

ライト・スルー・モードでは、オペレーティング・システムは、記憶装置に書き込むためにコントローラにデータを送信します。その後、コントローラは記憶装置にデータを書き込みます。その後で、オペレーティング・システムに確認を送信します。このモードでは、パフォーマンスが低下することがありますが、データを失うというリスクはありせん。