## 理解数据块单元大小

使用 RAID 技术，可以将数据分布在物理驱动器阵列中。此数据分发模式补充了操作系统请求数据的方式。数据块单元的集合（从阵列的第一个驱动器到阵列的最后一个驱动器）称为一个数据块。

在将后续数据存储在阵列的下一个驱动器之前，在阵列的一个驱动器上存储数据的间隔尺寸称为数据块单元大小。

通过将数据块单元大小设置为一个接近系统 I/O 请求大小的值，可以控制数据块单元大小并使 ServeRAID 控制器的性能最优。系统 I/O 请求的大小取决于操作系统。若不确定该大小，则使用缺省值。

可以将数据块单元大小设置为 8 KB、16 KB、32 KB 或 64 KB。例如， 将数据块单元大小设置为 32 KB 或 64 KB 时，基于事务的环境（它一般涉及较大的数据块）中的性能可能是最优的。然而， 将数据块单元大小设置为 8 KB 或 16 KB 时，文件或打印环境（它一般涉及多个较小的数据块）中的性能可能是最优的。

注意：在配置阵列并将数据存储在逻辑驱动器上之后，若不删除逻辑驱动器中的数据， 就不能更改数据块单元大小。

可以将数据块单元大小设置为 8 KB、16 KB、32 KB 或 64 KB。缺省设置为 8 KB 数据字节。

- 当数据块单元大小为 8 KB 或 16 KB 时，阵列中物理驱动器的最大数目为 16。

- 若您的 ServeRAID-3H 或 ServeRAID-3HB 控制器使用了 ServeRAID 4.0 固件， 并且当数据块单元大小为 32 KB 或 64 KB 时，阵列中物理驱动器的最大数目为 16。
  否则，当数据块单元大小为 32 KB 或 64 KB 时，阵列中物理驱动器的最大数目为 8。
- 若有 ServeRAID-4H 控制器并且数据块单元大小设置为 32 KB 或 64 KB， 则阵列中物理驱动器的最大数目为 16。