## 瞭解「通知管理程式」

使用「通知管理程式」之前，請複查下列資訊：

- 簡介
- 通知清單介面
- 「通知管理程式」事件檢視器與事件

### 簡介

「通知管理程式」是一種工具，利用該工具，您可以將所有發生在本系統（也就是本端系統）的事件，通知其他正在執行「 ServeRAID 管理程式」的系統。系統使用者只要在通知清單中鍵入系統名稱，就可以將所有發生在本端系統上的事件，通知清單中的每一個系統。

#### 範例

假設您將系統 A 安裝在一個備有 ServeRAID 子系統的機房中，並在系統 A 上執行「ServeRAID 管理程式」，以便監督事件與問題；不過，您想要從工作站 (而不是系統 A) 來進行監督。此外，您也從「ServeRAID 管理程式」中開啟「通知管理程式」，而且還在通知清單中定義工作站。在這種情況下，當您從工作站執行「ServeRAID 管理程式」時，系統 A 會將所有發生在系統上的問題與事件通知您。

#### 「通知管理程式」與它的事件

「通知管理程式」所產生的事件包括：

- 進度資訊 (例如：重新建置、同步化以及移轉等資訊)。
- 問題 (例如：故障硬碟機與 PFA 錯誤)。
- 本端架構變更 (例如：建立熱備用或定義邏輯磁碟機)。

「通知管理程式」由下列各項組成：

工具列 | 提供共同作業捷徑圖示。
通知清單 | 顯示經架構後用來接收事件通知的遠端系統。
通知事件檢視器 | 顯示「通知管理程式」的狀態資訊。

當某一系統上產生事件時，「通知管理程式」會連接通知清單中的每一個系統，並將事件傳遞到這些系統的「ServeRAID 管理程式」。 如果「通知管理程式」可以順利連接及傳送事件，通知清單就會更新前一個傳送事件 直欄。 如果「通知管理程式」無法順利連接或傳送事件，通知事件清單會執行下列動作：

- 以更新「前一傳送事件」直欄，並將問題通知您。
- 在「通知管理程式」事件檢視器中記載某一事件，並詳述該事件無法傳送的原因。

### 通知清單介面

通知清單有四個直欄：

主機名稱 | 作為事件通知之用的 TCP/IP 主機名稱。只要按兩下本直欄，即可開啟系統內容視窗。
TCP/IP 位址 | 作為事件通知之用的 TCP/IP 主機位址。. 只要按兩下本直欄，即可開啟系統內容視窗。
埠 | 「ServeRAID 監督程式」跟遠端系統「ServeRAID 管理程式」通信時所使用的 TCP/IP 埠號。只要按兩下本直欄，即可開啟系統內容視窗。
前一傳送事件 | 「通知管理程式」前次將事件傳送或嘗試傳送到系統時的日期與時間。只要按兩下本直欄，即可開啟前一傳送事件視窗。 如果「通知管理程式」無法順利將事件傳送到系統，則會發生下列情況： 事件會記載在「通知管理程式」事件檢視器中。 本直欄中會顯示 。

### 「通知管理程式」事件檢視器與事件

「通知管理程式」事件檢視器有四個直欄。只要按兩下事件檢視器中的任一事件，即可開啟「通知」事件明細視窗。該視窗中的資訊跟事件檢視器中的一樣，但視窗較大，易於閱讀。

類型 | 事件類型（也就是「資訊」、「警告」或「錯誤」）。
日期 | 事件發生的日期。
時間 | 事件發生的時間。.
主機名稱 | 產生事件的系統。
通知事件說明 | 事件說明。

除了在事件檢視器中顯示事件以外，「通知管理程式」還將每一個事件附加到日誌檔 RAIDNOT.LOG。如果該檔案超過 200 KB 時，「管理程式」會將它複製成 RAIDNOT.OLD，然後再建立一個新的 RAIDNOT.LOG。如果已經有一個 RAIDNOT.OLD，「管理程式」會將它改寫。

### 亦請參閱

- 新增系統到通知清單
- 從通知清單中刪除系統
- 在通知清單中修改系統內容
- 傳送測試事件到通知清單中的系統