## 邏輯磁碟機狀態

####

#### 暫停執行的邏輯磁碟機

重新建置作業進行期間，ServeRAID 控制器會將關聯於失效陣列之任何 RAID 層次 0 邏輯磁碟機的狀態設定成暫停執行狀態；然後再將儲存在 RAID 層次 1與 RAID 層次 5 邏輯磁碟機之中的資料重新建構起來。

「重新建置」作業完成後，您就可以解除暫時執行 RAID 層次 0 邏輯磁碟機，然後重新加以存取。不過，該邏輯磁碟機可能含有毀損資料。所以，您必須重建資料、重新安裝資料，或從最近的備份磁碟或磁帶中，將資料復置到 RAID 層次 0 邏輯磁碟機。

#### 嚴重失效邏輯磁碟機

含有故障實體磁碟機之 RAID 層次 1 或 RAID 層次 5 邏輯磁碟機，其狀態稱為嚴重失效狀態。即使實體磁碟機失效，您仍然可以存取嚴重失效的邏輯磁碟機。

如果邏輯磁碟機處於嚴重失效的狀態，您必須更換並重新建置故障磁碟機。

#### 嚴重失效邏輯磁碟機的移轉

邏輯磁碟機進行邏輯磁碟機移轉時處於嚴重失效的狀態。

#### 嚴重失效系統邏輯磁碟機

ServeRAID 控制器會在邏輯磁碟機移轉期間使用本保留狀態，而且邏輯磁碟機也會處於嚴重失效的狀態。

#### 移轉邏輯磁碟機

進行邏輯磁碟機移轉的邏輯磁碟機處於正常狀態。

#### 離線邏輯磁碟機

邏輯磁碟機已離線，所以無法存取。RAID 層次 0 邏輯磁碟機中有一部或多部故障實體磁碟機時，就會發生本狀態。此外，RAID 層次 1 或 RAID 層次 5 邏輯磁碟機中有兩部或更多部故障實體磁碟機時，也會發生本狀態。

#### 正常邏輯磁碟機

磁碟機正常。它處於運作良好的狀態。

#### 系統邏輯磁碟機

ServeRAID 控制器會在邏輯磁碟機移轉期間使用本保留狀態。