## Niveau RAID 1 avancé

Si vous avez trois unités physiques ou plus, vous ne pouvez pas sélectionner le niveau RAID 1 mais vous pouvez sélectionner le niveau RAID 1 avancé (niveau RAID 1E).

Le niveau RAID 1E associe la fonction miroir à la segmentation. Ce niveau RAID segmente les données et les copies de données sur toutes les unités de la grappe de disques. Comme avec le niveau RAID 1 standard, les données sont reflétées et la capacité de l'unité logique correspond à 50 % de la capacité de la grappe de disques du regroupement d'unités physiques de la grappe.

Le niveau RAID 1E requiert 3 unités au moins et, selon le niveau de microcode et la taille de l'unité de segmentation, prend en charge 8 ou 16 unités maximum.

L'illustration ci-dessous est un exemple d'unité logique de niveau RAID 1E.

### Exemple de niveau RAID 1 avancé

Procédez au démarrage avec trois unités physiques. |
Créez une grappe à l'aide des unités physiques. |
Ensuite, créez une unité logique dans cette grappe de disques. |
Les données sont réparties entre les unités et créent des blocs. Le segment appelé * est le segment de données et celui appelé ** est la copie du segment de données précédent. De même, chaque bloc du segment miroir est déplacé d'une unité. |

Avec le niveau RAID 1E, si l'une des unités physiques est hors service, le contrôleur ServeRAID transmet les requêtes de lecture et d'écriture aux unités fonctionnelles restantes dans la grappe de disques de niveau RAID 1E.

Voir également

Technologie RAID
Taille de l'unité de segmentation
Sélection d'un niveau RAID
Niveau RAID 0
Niveau RAID 1
Niveau RAID 5
Niveau RAID 5 avancé
Niveau RAID x0