## Modifica della velocità di trasferimento SCSI

(solo modalità CD avviabile).

Avvalersi di quest'azione per modificare la velocità di trasferimento SCSI.

1. Selezionare un canale SCSI dalla struttura ad albero principale.
2. Selezionare Azioni --> Modifica velocità di trasferimento SCSI.
3. Selezionare una velocità di trasferimento dal menu. Di seguito sono riportate le opzioni disponibili:
   - Ottimale

   > Questo valore è disponibile se il controller lo supporta; altrimenti, l'opzione Ottimale non viene visualizzata nel menu. Ottimale è il valore predefinito. Quando la velocità di trasferimento è impostata su Ottimale, il controller ServeRAID determina la velocità di trasferimento appropriata, in base ai tipi di unità SCSI e agli enclosure di memorizzazione in uso.

   - Ultra160 SCSI
   - Ultra2 SCSI
   - UltraSCSI
   - Fast SCSI-2
   - SCSI-2
   - SCSI-1

   > Questo valore è disponibile, se il controller è impostato su SCSI-1; altrimenti, l'opzione SCSI-1 non viene visualizzata nel menu.