## SCSI 전송 속도 변경

(시작 가능-CD 모드 전용)

SCSI 전송 속도를 변경할 때 이 조치를 사용하십시오.

1. 기본 트리에서 SCSI 채널 을 누르십시오.
2. 조치 --> SCSI 전송 속도 변경을 누르십시오.
3. 메뉴에서 전송 속도를 누르십시오. 다음 선택사항을 사용할 수 있습니다.
   - 최적

   > 이 값은 컨트롤러가 이 기능을 지원할 경우에 사용할 수 있으며, 지원하지 않으면 메뉴에 나타나지 않습니다. 최적은 기본값입니다. 전송 속도가 최적으로 설정되어 있으면 ServeRAID 컨트롤러가 SCSI 드라이브 유형 및 사용 중인 기억장치 엔클로저를 기초로 전송 속도를 결정합니다.

   - Ultra160 SCSI
   - Ultra2 SCSI
   - UltraSCSI
   - Fast SCSI-2
   - SCSI-2
   - SCSI-1

   > 이 값은 컨트롤러가 SCSI-1로 설정된 경우에 사용할 수 있으며, 설정되지 않았으면 SCSI-1이 메뉴에 나타나지 않습니다.