## Der Vorauslese-Cache-Modus

Abhängig vom Grad der Firmware des Controllers stehen für den Vorauslese-Cache-Modus drei Einstellungen zur Verfügung:

- Aktiviert
- Inaktiviert
- Adaptiv

Sie können die Vorauslese-Einstellungen ändern, ohne Daten auf einem logischen Laufwerk zu löschen, wenn Sie den ServeRAID Manager im CD-Startmodus verwenden.

### Vorauslese-Cache-Modus aktiviert

Der ServeRAID-Controller überträgt Daten von der Platte zum lokalen Cache in Inkrementen, die der Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit entsprechen. Bei gleichmäßigen, sequentiellen Arbeitlasten wird hierdurch ein ausgezeichneter Gesamtdurchsatz erreicht. Wenn die Arbeitslast jedoch zufällig ist, und die E/A-Anforderungen kleiner als die einheitenübergreifende Datenblockeinheit sind, kann das Vorauslesen bis zum Ende des Datenblocks zu einer Leistungsabnahme führen.

### Vorauslese-Cache-Modus inaktiviert

Der ServeRAID-Controller überträgt Daten von der Platte in den lokalen Cache in Inkrementen, die der Größe der System-E/A-Anforderungen entsprechen, ohne bis zum Ende des einheitenübergreifende Datenblocks vorauszulesen. Wenn die Arbeitslast zufällig ist, oder die System-E/A-Anforderungen kleiner als der einheitenübergreifend gespeicherte Datenblock sind, führt dies zu einem ausgezeichneten Gesamtdurchsatz.

### Adaptiver Cache-Vorauslese-Modus

Der ServeRAID-Controller legt kontinuierlich neu fest, ob die Datenübertragung zwischen Platte und Cache in Inkrementen stattfindet, die der Größe des einheitenübergreifende Datenblocks oder der Größe der System-E/A-Anforderungen entsprechen.

Bei den Controllern ServeRAID-3H, -3HB und -3L muß neue ServeRAID-Firmware (3.50 oder höher) verwendet werden, damit der adaptive Vorauslese-Cache-Modus implementiert werden kann. Sie können die neue Firmware für die Controller ServeRAÍD-3H und -3L herunterladen und installieren. Die ServeRAID-3HB-Option wird mit der neuen Firmware geliefert.

Wenn Sie Controller und Firmware für den adaptiven Vorauslese-Modus installiert haben, zeigt der ServeRAID Manager in der Informationsanzeige Adaptiv an. Andernfalls wird dort Aktiviert oder Inaktiviert angezeigt.

Hinweis: Bei dieser neuen Firmware stehen die nicht-adaptiven Vorauslese-Modi im ServeRAID Manager nicht mehr zur Verfügung. Sie können das adaptive Vorauslesen außer Kraft setzen, jedoch nicht im ServeRAID Manager. Verwenden Sie hierzu das Dienstprogramm IPSSEND. Es ist Teil der Einheitenoption und befindet sich auf der IBM ServeRAID-Support-CD.