## 「快速」架構範例

如果您的伺服器含有：

- 一部 1024 MB 備妥磁碟機、
- 兩部 2150 MB 備妥磁碟機、
- 以及四部 4300 MB 備妥磁碟機，

「快速」架構會建立三個陣列以及一個熱備用磁碟機，如下所示：

陣列 A：本陣列的總容量是 1024 MB (1 x 1024 MB)，而且含有一部 1024 MB RAID 0 層次的邏輯磁碟機。

陣列 B：本陣列的總容量是 4300 MB (2 x 2150 MB)，而且含有一部 2150 MB RAID 層次 1的邏輯磁碟機。

陣列 C：本陣列的總容量是 12900 MB (3 x 4300 MB)，而且含有一部 8600 MB RAID 層次 5 的邏輯磁碟機。

熱備用：「快速」架構會將四部 4300 MB 磁碟機的其中一部定義成熱備用磁碟機。

> > > 備註：

> > > - 如果有四部或更多部備妥磁碟機的容量一樣，「快速」架構會將其中三部磁碟機歸為同一陣列 (例如：陣列 C)，並將其中一部定義成熱備用。
> > > - 熱備用的容量不可以小於它要更換的磁碟機的容量。在本架構中，4300 MB 磁碟機可用來更換陣列 B 或陣列 C 中任何一部失效的磁碟機。此外，由於陣列 A 不是冗餘陣列，所以不會用到熱備用。