## RAID 레벨-5 Enhanced 이해

RAID 레벨-5 Enhanced(RAID 레벨-5E)는 최소 4 개의 물리 드라이브를 필요로 합니다. RAID 레벨-5는 또한 특정 펌웨어로 사용이 제한됩니다. RAID 레벨-5E를 "내장형 스페어 드라이브를 가진 RAID 레벨-5"로 생각할 수 있습니다.

4 개의 드라이브에서 읽거나 쓰는 것은 3 개의 디스크 드라이브 및 유휴 핫스페어 드라이브에서 보다 더욱 효율적이며 따라서 성능이 향상됩니다. 또한, 실제로 스페어 드라이브는 다음 예제에서 표시된 것처럼 RAID 레벨-5E 어레이의 일부입니다. 이러한 구성을 사용하여 다른 어레이와 스페어 드라이브를 공유할 수 없습니다. 스페어 드라이브를 다른 어레이에 사용하려면 해당 어레이에 대한 또 다른 스페어 드라이브를 가져야 합니다.

RAID 레벨-5와 같이, 이 RAID 레벨은 어레이 내의 모든 드라이브에 걸쳐 데이터 및 패리티에 스트라이프가 발생합니다. 어레이가 RAID 레벨-5E로 지정된 경우 논리 드라이브의 용량은 어레이에서 두 물리 드라이브의 용량에 의해 감소됩니다(즉, 하나는 패리티, 하나는 스페어 드라이브).

RAID 레벨-5E는 데이터 보호, 증가된 처리량 및 내장형 스페어 드라이브를 제공합니다.

참고: RAID 레벨-5E의 경우 하나의 어레이에 하나의 논리 드라이브만을 가질 수 있습니다. RAID 레벨-5E를 사용할 때 컨트롤러에 최대 7 개의 논리 드라이브를 가질 수 있습니다.

RAID 레벨-5E는 최소 4 개의 드라이브를 필요로 하고 펌웨어 레벨과 스트라이프 단위 크기에 따라서 최대 8 개 또는 16 개의 드라이브를 지원합니다.

다음 그림은 RAID 레벨-5E 논리 드라이브에 대한 예제입니다.

### RAID 레벨-5 Enhanced 예제

4 개의 물리 드라이브로 시작합니다. |
4 개의 물리 드라이브를 모두 사용하여 어레이를 작성합니다. |
그런 다음, 해당 어레이 내에서 논리 드라이브(1로 표시됨)를 작성합니다. 분산된 스페어 드라이브는 논리 드라이브 아래에 표시된 여유 공간(2로 표시됨)입니다. |
데이터가 논리 드라이브에서 블록을 생성하면서 스트라이프됩니다. 데이터 패리티 저장영역(*로 표시됨)이 스트라이프되고 RAID 레벨-5에서 처럼 드라이브 간을 이동합니다. 스페어 드라이브는 스트라이프되지 않습니다. |
물리 드라이브가 어레이에서 실패한 경우 실패한 드라이브의 데이터는 분산된 스페어 드라이브에 압축됩니다. 논리 드라이브는 RAID 레벨-5E로 남아 있습니다. 실패한 드라이브를 교체할 때 논리 드라이브의 데이터는 압축 해제되고 원래 스트라이핑 스킴으로 리턴됩니다. |

참고: ServeRAID 관리자 프로그램 빠른 구성은 기본값을 RAID 레벨-5E로 설정하지 않습니다. 4 개의 물리 드라이브를 가진 경우 빠른 구성은 기본값을 핫스페어 드라이브를 가진 RAID 레벨-5로 설정합니다.

다음 내용도 참조하십시오.

RAID 기술 이해
스트라이프 단위 크기 이해
RAID 레벨 선택
RAID 레벨-0
RAID 레벨-1
RAID 레벨-1 Enhanced
RAID 레벨-5
RAID 레벨-x0