###

## RAID 레벨 선택 및 성능 조정

시스템의 RAID 레벨을 선택할 경우 다음을 고려하십시오.*

RAID 레벨 | 데이터 리던던시 | 하드 디스크 드라이브 용량 이용률 | 읽기 성능 | 쓰기 성능 | 내장형 핫스페어 드라이브
--- | --- | --- | --- | --- | ---
RAID 레벨-0 | 아니오 | 100% | 우수 | 우수 | 아니오
RAID 레벨-1 | 예 | 50% | 매우 양호 | 매우 양호 | 아니오
RAID 레벨-1E | 예 | 50% | 매우 양호 | 매우 양호 | 아니오
RAID 레벨-5 | 예 | 67% - 94% | 우수 | 양호 | 아니오
RAID 레벨-5E | 예 | 50% - 88% | 우수 | 양호 | 예
RAID 레벨-00 | 아니오 | 100% | 우수 | 우수 | 아니오
RAID 레벨-10 | 예 | 50% | 매우 양호 | 매우 양호 | 아니오
RAID 레벨-1E0 | 예 | 50% | 매우 양호 | 매우 양호 | 아니오
RAID 레벨-50 | 예 | 67% - 94% | 우수 | 양호 | 아니오

* 디스크 이용률, 읽기 및 쓰기 성능은 어레이 내의 드라이브 수에 따라 다릅니다. 일반적으로 어레이 안에 드라이브가 많을수록 성능이 향상됩니다.