## 瞭解先讀快取模式

先讀快取模式的設定有三種，因控制器的韌體層次而異：

- 啟用
- 停用
- 適應性

您可以在「可啟動 CD」模式中，使用「ServeRAID 管理程式」來變更先讀設定，而且不會損毀邏輯磁碟機中的資料。

### 已啟用的先讀快取模式

ServeRAID 控制器會以相當於等量單位大小的增量，將資料從磁碟轉送到磁碟的本端快取。 本功能在工作負荷穩定且循序時，可以提供卓越的整體效能。 不過，如果工作負荷是處於隨機發生的狀態，或系統 I/O 的要求小於等量單位的大小，繼續讀取至結尾可能會降低效能。

### 已停用的先讀快取模式

ServeRAID 控制器會以相當於系統 I/O 要求大小的增量，將資料從磁碟轉送到磁碟的本端快取，而且不會繼續讀取至磁條的結尾。當工作負荷處於隨機發生的狀態或系統 I/O 要求小於等量單位大小時，本功能可以提供卓越的整體效能。

### 適應性先讀快取模式

ServeRAID 控制器會不斷地重新評估下列兩種情況：也就是以相當於等量單位大小的增量，或以相當於系統 I/O 要求大小的增量，將資料從磁碟轉送到磁碟的本端快取。

ServeRAID-3H、-3HB 以及 -3L 控制器必須使用新的 ServeRAID 韌體 (3.50 或以上)，才可以實施「適應性先讀快取」模式。您可以下載並安裝 ServeRAID-3H 與 -3L 控制器的新韌體。ServeRAID-3HB 選用設備已包含了新韌體。

如果您有安裝「適應性先讀」模式的控制器與韌體，「ServeRAID 管理程式」就會在控制器資訊畫面上報告「適應性」。如果沒有安裝，資訊畫面會表示「啟用」或「停用」。

備註：安裝這個新韌體後，您就不可以在「ServeRAID 管理程式」中使用「非適應性先讀」模式。 您可以置換「適應性先讀」，但不是透過「ServeRAID 管理程式」來置換，而是使用 IPSSEND 公用程式。該公用程式隨附於裝置選用設備所提供的 IBM ServeRAID 支援 CD 中。