## アレイの容量による RAID レベルの選択

RAID レベル ... | 次のようなアレイのとき ...
RAID レベル-0 | アレイ中に１つまたは複数のハード・ディスク・ドライブがあります。 注: アレイに含まれているハード・ディスク・ドライブが１つだけの場合には、これが唯一の選択項目です。 どの論理ドライブでも、RAID 0 を選択することができます。
RAID レベル-1 | 2 台のハード・ディスク・ドライブです。2 台のハード・ディスク・ドライブのデフォルトは、RAID レベル-1 です。
RAID レベル-1E | 3 台以上のディスク装置です。
RAID レベル-5 | 3 台以上のディスク装置です。
RAID レベル-5E | 4 台以上のディスク装置です。
RAID レベル-00 | 2 台以上のディスク装置です。
RAID レベル-10 | 4 台以上のディスク装置です。
RAID レベル-1E0 | 6 台以上のディスク装置です。
RAID レベル-50 | 6 台以上のディスク装置です。

注: RAID レベルの変更を使用する予定の場合には、アレイのすべての論理ドライブに対して同じ RAID レベルを割り当てる必要があります。

### また、次も参照してください。

RAID レベルの選択 (パフォーマンス・チューニング)