## Modification du mode c ache d'écriture sur une unité de disque dur

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver le mode cache d'écriture sur une unité de disque dur. Le mode cache d'écriture détermine si le disque dur stocke les données avant ou après avoir envoyé une confirmation au contrôleur.

1. Cliquez sur une unité prête dans l'arborescence principale.
2. Cliquez sur Actions --> Affecter au mode cache d'écriture le mode écriture différée/simultanée.
3. Cliquez sur Oui.

Si vous passez du mode cache d'écriture au mode écriture différée, le contrôleur envoie les données au disque dur pour stockage. Ensuite, le disque dur envoie une confirmation au contrôleur avant de procéder au stockage des données. Les performances sont ainsi améliorées mais il existe néanmoins un risque. En cas de coupure d'alimentation, les données qui se trouvent sur le cache de l'unité sont perdues.

> Attention : Il est possible de perdre des données si une panne de courant se produit lors de l'utilisation du mode écriture différée. Prenez donc bien en compte les risques d'un passage à ce mode sur une unité de disque dur. Dans certains types d'utilisation du système, le mode écriture différée n'est pas recommandé.

Si vous passez du mode cache d'écriture au mode écriture simultanée, le contrôleur envoie les données au disque dur pour stockage. Le disque dur stocke ainsi les données avant d'envoyer une confirmation au contrôleur. Ce mode peut réduire les performances mais ne présente aucun risque de perte de données.