### Gehäusenetzteil [Nummer] auf Controller [Nummer], Kanal [Nummer] ist gestört.

Erklärung: Ein Hardwarefehler ist aufgetreten.

Maßnahme:

1. Überprüfen Sie, ob der Lüfter in der Gehäuseeinheit ordnungsgemäß installiert ist.
2. Überprüfen Sie, ob Controller, Kabel und Festplattenlaufwerke ordnungsgemäß installiert sind.
3. Überprüfen Sie, ob Laufwerke und Gehäuseeinheit mit Strom versorgt werden.
4. Wiederholen Sie den Befehl.
5. Kann der Befehl immer noch nicht ausgeführt werden, führen Sie einen Neustart des Servers durch, und wiederholen Sie den Befehl.