## Niveau RAID 5 avancé

Le niveau RAID 5 avancé (niveau RAID 5E) requiert quatre disques physiques au moins. Le niveau RAID 5 est également spécifique du microcode. Vous pouvez envisager le niveau RAID 5E comme un "niveau RAID 5 avec une unité de secours intégrée."

La lecture ou l'écriture avec quatre unités de disques est plus efficace qu'avec trois unités de disques et une unité de secours en veille, et les performances sont meilleures. Par ailleurs, l'unité de secours fait partie de la grappe de disques de niveau RAID 5E, comme le montre l'exemple ci-dessous. Avec une telle configuration, vous ne pouvez pas partager l'unité de secours avec d'autres grappes de disques. Si vous voulez une unité de secours pour une autre grappe de disques, vous devez disposer d'une autre unité de secours pour ces grappes.

Comme le niveau RAID 5, ce niveau RAID segmente les données et la parité sur toutes les unités de la grappe de disques. Lorsqu'une grappe de disques est associée au niveau RAID 5E, la capacité de l'unité logique est réduite par la capacité de deux unités physiques de la grappe (celle de la parité et celle de secours).

Le niveau RAID 5E fournit à la fois une protection des données et un débit amélioré, en plus de l'unité de secours intégrée.

Remarque : Avec le niveau RAID 5E, vous ne pouvez disposer que d'une unité logique dans une grappe de disques. Lors de l'utilisation du niveau RAID 5E, vous pouvez disposer de sept unités logiques au maximum sur le contrôleur.

Le niveau RAID 5E requiert au moins 4 unités et, selon le niveau de microcode et la taille de l'unité de segmentation , prend en charge 8 ou 16 unités maximum.

L'illustration ci-après est un exemple d'une unité logique de niveau RAID 5E.

### Exemple de niveau RAID 5 avancé

Démarrez avec quatre disques physiques. |
Créez une grappe de disques incluant les quatre unités physiques. |
Ensuite, créez une unité logique (appelée 1) dans une grappe de disques. L'unité de secours distribuée (appelée 2) correspond à l'espace disponible affiché sous l'unité logique. |
Les données sont réparties entre les unités et créent des blocs dans l'unité logique. Le stockage de la parité des données (signalé par *) est segmenté et se déplace d'une unité à l'autre de la même façon qu'au niveau RAID 5. L'unité de secours n'est pas segmentée. |
Si une unité physique est défaillante dans la grappe de disques, ses données sont comprimées dans l'unité de secours distribuée. L'unité logique reste associée au niveau RAID 5E. Lorsque vous remplacez l'unité hors service, les données de l'unité logique sont décomprimées et reprennent leur forme segmentée d'origine. |

Remarque : La configuration Expresse du Gestionnaire ServeRAID n'est pas associée par défaut au niveau RAID 5E. Si vous disposez de quatre unités physiques, niveau RAID 5 associé à une unité de secours sont les valeurs par défaut de la configuration Expresse.

Voir également

Technologie RAID
Taille de l'unité de segmentation
Sélection d'un niveau RAID
Niveau RAID 0
Niveau RAID 1
Niveau RAID 1 avancé
Niveau RAID 5
Niveau RAID x0