## SNMP 트랩 관리자에서 시스템에 대한 작업

SNMP 트랩 관리자에서 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

- 시스템 추가
- 시스템 삭제
- 시스템 변경

- 테스트 이벤트 송신

ServeRAID 관리자를 플러그인 응용프로그램으로 사용하는 경우에는 이 조치를 사용할 수 없습니다.

### 시스템 추가

이 조치를 사용하여 SNMP 트랩 목록에 새 시스템을 추가할 수 있습니다. 목록에 새로 추가하는 모든 시스템이 이 시스템에서 발생하는 모든 이벤트에 대한 통지를 받습니다.

1. 시스템 추가를 누르십시오.
2. 추가하려는 시스템의 호스트 이름이나 TCP/IP 주소를 입력하십시오.
3. 원격 시스템 시동 포트 번호에 대한 TCP/IP 포트를 입력하십시오. 기본 포트는 162입니다.
4. 시스템에 대한 커뮤니티를 입력하십시오.
5. 추가를 누르십시오.
6. 시스템을 계속 추가하거나 취소를 누르고 창을 닫으십시오.

### 시스템 삭제

이 조치를 사용하여 SNMP 트랩 목록에서 원격 시스템을 삭제할 수 있습니다.

1. SNMP 트랩 목록에서 삭제하려는 시스템을 누르십시오.
2. 시스템 삭제를 누르십시오.
3. 예를 누르고 삭제를 확인하십시오. ServeRAID 관리자가 SNMP 트랩 목록에서 시스템을 삭제합니다.

원격 시스템이 삭제되면 관리자는 로컬 시스템에서 발생하는 트랩을 더 이상 원격 시스템에 통지하지 않습니다.

### 시스템 변경

이 조치를 사용하여 원격 시스템 호스트 이름, TCP/IP 주소 또는 포트 번호를 변경할 수 있습니다.

1. SNMP 트랩 목록에서 변경하려는 시스템을 누르십시오.
2. 시스템 변경을 누르십시오. 호스트 등록 정보 창이 열립니다.
3. 해당 입력 필드에서 호스트 등록 정보를 변경하십시오.
4. 확인을 누르십시오.

### 테스트 트랩 송신

이 조치를 사용하여 원격 시스템에 테스트 트랩을 송신할 수 있습니다.

1. SNMP 트랩 목록에서 테스트 트랩을 송신하려는 시스템을 누르십시오.
   참고: 시스템을 누르지 않거나 둘 이상의 시스템을 누를 경우에는 이 조치를 사용할 수 없습니다.
2. 조치 --> 테스트 트랩 송신을 누르십시오.
   참고: SNMP 트랩 관리자는 트랩이 성공적으로 송신되었는지 확인할 수 없습니다. 사용자가 직접 원격 시스템에서 전송된 트랩을 확인해야 합니다. 테스트에 실패한 경우, 다음 사항을 확인하고 테스트 송신을 다시 시도해 보십시오.
   1. 올바른 TCP/IP 정보를 입력했는지.
   2. SNMP 콘솔이 원격 시스템에서 실행되고 있는지.
3. 확인을 누르십시오.