## RAID 拡張レベル-5 の説明

RAID 拡張レベル-5 (RAID レベル-5E) では、少なくとも 4 台の物理ドライブが必要です。RAID レベル-5 もファームウエア固有のものです。RAID レベル-5E は、"ビルトイン・スペア・ドライブ付きの RAID レベル-5 "と考えることができます。

4 台のディスク装置への読み取りおよび書き込みは、3 台のディスク装置と 1 台のアイドル・ホットスペアのものより効率的であるために、パフォーマンスが改善されます。さらに、次の例に示される通り、スペア・ドライブは実際には RAID レベル-5E アレイの一部となっています。このような構成では、スペア・ドライブを他のアレイと共用することはできません。他のどれかのアレイのためにスペア・ドライブが必要な場合には、そのアレイ用のもう１台のスペア・ドライブが必要となります。

RAID レベル-5 と同様に、この RAID レベルは、アレイのすべてのドライブを超えてデータおよび パリティ を ストライプします。アレイに RAID レベル-5E が割り当てられた場合には、論理ドライブの容量は、そのアレイの 2 台の物理ドライブ (すなわち、パリティ用の 1 台とスペア用の 1 台) の容量だけ差し引きされます。

RAID レベル-5E は、ビルトイン・スペア・ドライブの他に、データ保護および向上したスループットを提供します。

注: RAID レベル-5E では、アレイ中で可能な論理ドライブ数は 1 台だけです。 RAID レベル-5E の使用時には、コントローラ上で可能な論理ドライブ数は最大 7 台です。

RAID レベル-5E では少なくとも 4 台のドライブが必要であり、これは、ファームウェアのレベルおよび ストライプ単位サイズ によって異なります。最大 8 または 16 台のドライブをサポートします。

次の図は RAID レベル-5E 論理ドライブの例です。

### RAID 拡張レベル-5 の例

4 台の物理ドライブで開始します。 |
4 台のすべての物理ドライブを使用して、アレイを作成します。 |
その後、そのアレイ内に論理ドライブを (1 のラベルを付けて) 作成します。 配布されたスペア・ドライブは論理ドライブの下に表示された空き領域 (2 のラベルが付けられる)をもつ、ことに注意してください。 |
データはドライブを超えてストライプされ、論理ドライブにブロックを作成します。 データ・パリティの記憶域 (*で示される) はストライプされて、RAID レベル-5 の場合と同様に、ドライブで順次シフトされます。 スペア・ドライブはストライプされ ない ことに注意してください。 |
アレイ中の物理ドライブに障害が起こると、障害の起きたドライブからのデータは配布されたスペア・ドライブ中に圧縮されます。その論理ドライブは RAID レベル-5E のままとなります。 障害の起きたドライブを交換すると、論理ドライブのデータは復元されて、元のストライプ体系に戻されます。 |

注: ServeRAID マネージャーのプログラム・エクスプレス構成では、デフォルトとして RAID レベル -5E を使用することはありません。4 台の物理ドライブがある場合、エクスプレス構成では、デフォルトとしてホットスペア・ドライブ付の RAID レベル-5 を使用します。

また、次も参照してください。

RAID テクノロジーの説明
ストライプ単位サイズの説明
RAID レベルの選択
RAID レベル-0
RAID レベル-1
RAID 拡張レベル-1
RAID レベル-5
RAID レベル-x0