## エクスプレス構成モードおよびカスタム構成モードの選択

エクスプレス構成は高速で簡単なパスを提供し、ユーザーの ServeRAID コントローラを自動的に構成します。これを選択すると、ユーザーのシステムで使用できる作動可能ドライブの数と容量に基づいて、もっとも有効な ServeRAID 構成を作成します。同じ容量の作動可能ドライブが 4 つ以上使用可能である場合には、これを選択するとホットスペア・ドライブも定義されます。

エクスプレス・モード構成:

- ストライプ単位サイズに応じて、同じ容量の 8 または 16 の作動可能ドライブを 1 つのディスク・アレイにグループ化します。
- 各アレイごとに 1 つの論理ドライブを定義します。
- 使用可能な空き領域の量に基づいて、論理ドライブの可能な最大サイズを定義します。
- 使用可能な物理ドライブの数に基づいて、可能な最高 RAID レベル (RAID拡張レベル-5 を除く) を割り当てます。
- 同じ容量のハード・ディスク・ドライブが 4 つ以上ある場合には、ホットスペア・ドライブを定義します。

注: エクスプレスをクリックする場合には、 ServeRAID マネージャーが構成を適用する前に、その構成を検討して承認することになります。構成を変更する必要があれば、検討から行うことができます。

ServeRAID サブシステムを手作業で構成するには、カスタム構成を使用することができます。このパスを使用して、以下を行うことができます

- 各アレイに組み込む物理ドライブを選択します。
- ホットスペアとして使用する物理ドライブを選択します。
- 各アレイの論理ドライブの数、サイズ、および RAID レベルを定義します。
- 構成のサマリーをレビューします。

###