## RAID 레벨-1 Enhanced 이해

어레이에서 3개 이상의 물리 드라이브를 가진 경우 RAID 레벨-1이 아닌 RAID 레벨-1 Enhanced(RAID 레벨-1E)를 선택할 수 있습니다.

RAID 레벨-1E는 미러링을 데이터 스트라이핑으로 결합합니다. 이 RAID 레벨은 어레이의 모든 드라이브에서 데이터와 데이터의 사본을 스트라이프합니다. 표준 RAID 레벨-1을 가진 데이터는 미러링되기 때문에 논리 드라이브의 용량은 어레이에서 그룹화된 물리 드라이브 어레이 용량의 50%입니다.

RAID 레벨-1E는 최소 3개의 드라이브를 필요로 하고 펌웨어 레벨과 스트라이프 단위 크기에 따라서 8 또는 16개 드라이브를 지원합니다.

다음 그림은 RAID 레벨-1E 논리 드라이브에 대한 예제입니다.

### RAID 레벨-1 Enhanced 예제

3개의 물리 드라이브로 시작합니다. |
물리 드라이브를 사용하여 어레이를 작성합니다. |
그런 다음, 해당 어레이내에서 논리 드라이브를 작성합니다. |
데이터가 드라이브 사이에서 블록을 생성하면서 스트라이프됩니다. 스트라이프 레이블된 *는 데이터 스트라이프이며 스트라이프 레이블된 **는 선행 데이터 스트라이프의 사본입니다. 또한 미러 스트라이프의 각 블록이 하나의 드라이브로 이동합니다. |

RAID 레벨-1E를 가진 물리 드라이브가 실패하는 경우 ServeRAID 컨트롤러는 읽기 및 쓰기 요청을 RAID 레벨-1E 어레이의 나머지 기능 드라이브로 전환합니다.

다음 내용도 참조하십시오.

RAID 기술 이해
스트라이프 단위 크기 이해
RAID 레벨 선택
RAID 레벨-0
RAID 레벨-1
RAID 레벨-5
RAID 레벨-5 Enhanced
RAID 레벨-x0