## 替换和重建驱动器

当硬盘驱动器有故障时，需要执行“重建”操作在相应磁盘阵列中重新构造设备的数据。 ServeRAID 控制器可以重新构造 RAID 级别 1 和 RAID 级别 5 逻辑驱动器，但不能重新构造存储在 RAID 级别 0 逻辑驱动器中的数据。为了防止发生数据完整性问题，ServeRAID 控制器在“重建”操作期间将 RAID 级别 0 逻辑驱动器设置为“已阻塞”。在“重建”操作完成之后，可以解除对 RAID 级别 0 逻辑驱动器的阻塞，并再次存取它们一次。但记住，该逻辑驱动器可能包含损坏的数据。

要执行“重建”操作：

1. 从“主目录树”单击有故障的物理驱动器。
2. 单击操作 --> 替换驱动器并重建。
3. 单击确认以使用相同驱动器插槽和 SCSI ID（若已实际用新的驱动器替换有故障的驱动器）。

用新驱动器替换有故障的驱动器之后，“ServeRAID 管理器”就会自动开始重建该驱动器。“管理器”在状态栏中显示一个进度指示器。

对属于临界逻辑驱动器的有故障驱动器使用此操作。若有故障的驱动器不属于任何临界逻辑驱动器，但在该阵列中，则不能使用此操作。而是应使用将驱动器设置为脱机。

注意：

- ServeRAID 控制器一次只能执行一个“重建”操作。
- 若阵列包含临界逻辑驱动器，则“重建”操作将硬盘驱动器的状态从“故障”更改为“重建”。在完成“重建”操作之后， 硬盘驱动器的状态从“重建”更改为“联机”。（若重建到就绪驱动器，则有故障的驱动器从磁盘阵列中被除去并变成有故障的热备用驱动器。）
- 正在重建的硬盘驱动器的大小必须大于或等于失效驱动器的大小。
- 若热备用驱动器可用，则将自动启动“重建”操作。
- 若多个热备用驱动器可用，则 ServeRAID 控制器搜索每个通道上的所有驱动器， 以获取适当大小的热备用驱动器。找到的第一个适当热备用驱动器进入“重建”状态。