## コントローラの構成

1. メイン・ツリー (すなわち左の画面区画) からコントローラ をクリックします。
2. 「アクション」 --> 「アレイの作成」をクリックします。「構成」ウィンドウがオープンします。
3. 「エクスプレス」または「カスタム」構成モードのいずれかをクリックします。モードの詳細については、エクスプレスおよびカスタム構成モードの選択を参照してください。
4. 「次へ」をクリックします。

注: 「エクスプレス」をクリックすると、ServeRAID マネージャーが構成を適用する前に、その構成を検討して承認するための機会が得られます。

ServeRAID コントローラは独立したアレイを 8 つまでサポートします。「エクスプレス」または「カスタム」構成モードのいずれかを使用してアレイを作成しなければなりません。

コントローラが使用可能な作動可能ドライブをもっている時は、新規のアレイを作成することができます。