### Défaillance du ventilateur de boîtier [numéro] sur le contrôleur [numéro], canal [numéro].

Explication : Une erreur matérielle s'est produite.

Action :

1. Vérifiez que le ventilateur est installé correctement dans l'unité sous boîtier.
2. Vérifiez que le contrôleur, les câbles et les unités de disques durs sont installés correctement.
3. Vérifiez que les unités et l'unité sous boîtier sont sous tension.
4. Relancez la commande.
5. Si celle-ci échoue à nouveau, redémarrez le serveur et faites une nouvelle tentative.