### Gehäusetemperatur liegt bei Controller [Nummer], Kanal [Nummer] außerhalb des normalen Bereichs.

Erklärung: Ein Hardwarefehler ist aufgetreten.

Maßnahme:

1. Überprüfen Sie, ob die Lüfter im Gehäuse korrekt installiert und funktionsfähig sind.
2. Überprüfen Sie, ob Controller, Kabel und Festplattenlaufwerke ordnungsgemäß installiert sind.
3. Wiederholen Sie den Befehl.
4. Kann der Befehl immer noch nicht ausgeführt werden, führen Sie einen Neustart des Servers durch, und wiederholen Sie den Befehl.