## 무인 모드 이해

무인 모드는 ServeRAID 시동 코드(BIOS)의 시스템 시동 중 발생한 실패 처리 방식을 변경합니다. 시동중 발생할 수 있는 실패는 다음과 같습니다.

- BIOS가 컨트롤러와 통신할 수 없습니다.
- 물리 드라이브 상태가 변경되었습니다.
- 논리 드라이브 상태가 변경되었습니다.

무인 모드를 사용 가능 또는 사용 불가능으로 설정할 수 있습니다. 기본값은 사용 불가능입니다.

무인 모드가 사용 불가능하고 BIOS가 실패를 감지했을 때 시스템은 복구 옵션 화면에 그대로 있으면서 사용자가 응답할 때까지 기다립니다.

무인 모드가 사용 가능하고 BIOS가 실패를 감지했을 때 시스템은 사용자가 복구 옵션 화면에 대해 응답하도록 30 초동안 대기합니다. 사용자가 응답하지 않을 경우 BIOS는 자동으로 목록의 첫번째 복구 옵션을 선택하고 시스템 시동 프로세스를 계속합니다. 이 모드는 사용자가 직접 시스템 시동을 처리할 수 없는 원격 시스템에 대해 유용합니다.

무인 모드를 사용할 것인지 신중하게 고려하십시오. 시스템 사용 방식에 따라 무인 모드는 바람직하지 않을 수 있습니다.

예를 들어, Netfinity(R) EXP15와 같은 다중 하드 디스크 드라이브의 엔클로저를 포함하는 시스템을 고려해 보십시오. 시스템을 시작할 때 엔클로저가 꺼진 경우 BIOS는 드라이브 실패를 보고합니다. 무인 모드가 사용 가능한 경우 BIOS는 구성을 변경하는 복구 옵션을 적용합니다. 엔클로저를 켜고 시스템을 다시 시작하면 구성은 더 이상 올바르지 않으며 시스템은 처음에 구성된 것처럼 작동하지 않습니다.

시작 가능 CD 모드 전용에서 ServeRAID 관리자로 무인 모드를 변경할 수 있습니다.

참고: 클러스터링을 위해 시스템을 구성한 경우 무인 모드를 사용 가능하게 해야 합니다. ServeRAID 관리자를 사용하여 시스템을 클러스터링에 사용 가능하게 하는 경우 ServeRAID 관리자는 자동으로 무인 모드를 사용 가능하게 합니다.