## 시스템 및 서브시스템에서 조치 사용

1. 기본 트리(왼쪽 패널)에서 항목을 누르십시오.
2. 조치 --> 조치를 누르십시오.

조치 메뉴에는 선택한 항목에 해당하는 조치만이 사용 가능합니다. 기본 트리에서 오브젝트를 오른쪽 마우스 단추로 누를 때에도 같은 조치를 사용할 수 있습니다.

기본 트리 아이콘: | 가능한 작업:
| 관리 시스템 | 원격 시스템 추가 원격 시스템 제거
| 서버 | 원격 시스템일 경우, 원격 시스템 제거. ServeRAID 에이전트 구성: 보안: 시작 가능-CD 모드에서는 이 조치를 사용할 수 없습니다. 통지: 시작 가능-CD 모드에서는 이 조치를 사용할 수 없습니다. SNMP 트랩: 시작 가능-CD 모드에서는 이 조치를 사용할 수 없습니다. 인쇄가능 구성 저장 인쇄가능 구성 및 이벤트 로그 저장 모든 컨트롤러 이벤트 로그 지우기 클러스터 유효성 확인
| 컨트롤러 | 어레이 작성 팩토리 기본 설정으로 복원 드라이브에서 구성 복사 모든 어레이 삭제 어레이에 논리 드라이브 작성 ? 클러스터링을 위한 컨트롤러 구성 공유 드라이브 보기 활성 컨트롤러에서 수동 컨트롤러로 오류 복구 새로운 또는 제거된 준비 드라이브 스캔 모든 물리 드라이브 식별 다음 조치는 시작 가능-CD 모드에서만 사용 가능합니다. 무인 모드 사용 가능/사용 안함 재빌드 속도 변경 스트라이프 단위 크기 미리 읽기 캐시 모드 사용 가능/사용 안함 BIOS 호환성 맵핑 사용 가능/사용 안함
| 어레이 | 어레이 작성 모든 어레이 삭제 모든 어레이 식별
| 논리 드라이브 | 어레이에 논리 드라이브 작성 ? 모든 논리 드라이브 식별
| 물리 드라이브 | 새로운 또는 제거된 준비 드라이브 스캔 모든 물리 드라이브 식별
| 핫스페어 드라이브 | 모든 핫스페어 드라이브 식별
| 어레이 조회 (?) | 어레이 삭제 어레이 식별 RAID 레벨 변경... RAID 0 --> RAID 5 RAID 1 --> RAID 5 RAID 5 --> RAID 0 RAID 5E --> RAID 5 여유 공간 늘리기 논리 드라이브 크기 늘리기
| 논리 드라이브 조회 (?) | 논리 드라이브 삭제 논리 드라이브 초기화 논리 드라이브 동기화 논리 드라이브 블록 해제 논리 드라이브 식별 ? 다음 조치는 시작 가능-CD 모드에서만 사용 가능합니다. 캐시 쓰기 모드를 Write back/Write through로 변경
| 어레이의 논리 드라이브 조회 (?) | 어레이에 논리 드라이브 작성 ? 어레이의 모든 논리 드라이브 식별 ?
| 물리 드라이브 조회 (?) | 물리 드라이브 식별 핫스페어 드라이브 작성 대기 핫스페어 드라이브 작성 핫스페어 드라이브 삭제 대기 핫스페어 드라이브 삭제 작동 불능 드라이브 제거 작동 불능 드라이브 교체 드라이브 교체 및 재빌드 드라이브 상태를 온라인으로 설정 다음에 대해서는 유효한 조치가 없습니다. CD-ROM 드라이브 테이프 드라이브 엔클로저 제거할 수 있는 미디어 다음 조치는 시작 가능-CD 모드에서만 사용 가능합니다. 캐시 쓰기 모드를 Write back/Write through로 변경
| 어레이의 물리 드라이브 조회 (?) | 어레이의 모든 물리 드라이브 식별 ?
| SCSI 채널 조회 (?) | 새로운 또는 제거된 준비 드라이브 스캔 SCSI 채널의 모든 물리 드라이브 식별 ? 다음 조치는 시작 가능-CD 모드에서만 사용 가능합니다. SCSI 전송 속도 변경