## 使用 ServeRAIDTM 管理程式介面

在開始使用「ServeRAID 管理程式」之前，請花些時間來複查其視窗介面的佈置。

1. 功能表列
2. 工具列
3. 「主樹狀結構」
4. 主畫面
5. 事件檢視器
6. 狀態列

有許多方式您可使用 ServeRAID 管理程式介面。您可以：

- 從功能表列選擇行動。
- 按一下工具列上的一個物件。
- 使用滑鼠右鍵，在「樹狀結構」檢視中的項目上按一下。
- 將物件從「樹狀結構」檢視中拖放到另一檢視中，例如：新增磁碟機到陣列中。

### 功能表列

功能表列提供標準的檔案、檢視、行動、及說明功能表。除了使用滑鼠外，您也可使用鍵盤捷徑來存取功能表列。 當您在「主樹狀結構」中的圖示上按一下滑鼠右鍵時，也可以從「動作」功能表來做選擇。

> 備註：在進行下列事項時，無法執行「行動」功能表中的任何行動。

> - 重新建置
> - 前景同步化
> - 邏輯磁碟機移轉
> - RAID 層次 5 E 壓縮或解壓縮
> - 含備份選項的快閃副本

### 工具列

工具列提供一般作業的快速路徑。

### 「主樹狀結構」

「主樹狀結構」對您正在管理的系統可提供可展開的樹狀結構檢視畫面。只要先從此「主樹狀結構」中選取 ServeRAID 控制器、陣列、邏輯磁碟機、熱備用磁碟機、或實體磁碟機，便可執行大部份的架構和維護作業。

「主樹狀結構」全部展開時會顯示下列項目：

- 無限制的系統節點
- 在一系統上 12 個控制器
- 在一控制器上 8 個陣列
- 在一控制器上 8 部邏輯磁碟機
- 在一個控制器上 3 個通道
- 在一通道上 15 部實體磁碟機

如果任何的控制器有下列事項之一時，「主樹狀結構」會顯示系統警告圖示：

- 故障的實體磁碟機
- 在實體磁碟機上的 PFA
- 嚴重的或離線的邏輯磁碟機
- 暫停執行的邏輯磁碟機
- 備用電池快取錯誤
- 控制器未回應
- 貯存櫃發生錯誤

如果任何系統有警告圖示時，管理系統圖示也會 顯示其警告圖示。

### 主畫面

主畫面可提供特定的物件資訊或架構指示。當 ServeRAID 管理程式處於資訊模式，而且您在「主樹狀結構」中按了一下物件時，關於物件的詳細資訊便會顯示在此畫面中。 當管理程式在「架構」模式時，架構您 ServeRAID 子系統所需要的指示會顯示在此畫面中。

### 事件檢視器

事件檢視器可對您的 ServeRAID 子系統的諮詢和進度狀態提供資訊和訊息。每一事件包括：

- 圖示
  這些圖示表示此事件的嚴重性：
  - 資訊
  - 警訊
  - 錯誤

- 日期和時間戳記
  表示事件何時發生。

- 事件發生所在的主機名稱
備註：少數的事件不會包含主機名稱。

- 說明
  事件可通知您重新建置何時開始，何時應用架構，是否偵測到有失效的磁碟機，以及其它可能發生到您所管理系統的潛伏問題。遠端系統的事件在下列時機時會顯示：
  - 您的本端系統已在遠端系統的通知清單中定義完畢。
  - 您已利用新增遠端系統將遠端系統新增到您的「主樹狀結構」。

備註： 所有「警告」與「錯誤」事件都會使聲音警告器發出聲響，通知您已發生事件。

您可在事件檢視器中於事件上按兩下，接著「架構」事件明細視窗便會開啟。 此視窗中包含的資訊與事件檢視器中的相同，但是以較大且更容易閱讀的視窗來顯示。 部份事件會有其它明細列示於視窗中。

如果「ServeRAID 管理程式」不在可啟動 CD 模式下，管理程式會附加各事件到一日誌檔中，即 RAIDEVT.LOG。 如果此檔超過 200 KB 時，管理程式會將此檔案複製到 RAIDEVT.OLD，並且建立新的 RAIDEVT.LOG。如果已經有 RAIDEVT.OLD 檔時，管理程式會將它改寫。

### 狀態列

狀態列中從左到右會顯示下列資訊：

- 整體管理的系統狀態圖示和文字。此圖示和樹狀結構檢視畫面中顯示的管理系統圖示相同。文字則是敘述 ServeRAID 管理程式是否已偵測到系統有任何問題。

  備註： 您可左右拖曳垂直列來調整狀態列資訊的檢視。 您可能有必要調整垂直列以便能查看整體管理的系統狀態文字。

- 目前的樹狀結構路徑。

- 如果目前所選系統的其一或多個控制器中，包含正在接受下列動作的邏輯磁碟機時，「ServeRAID 管理程式」會顯示帶有標籤的進度指示：
  - 重新建置
  - 移轉
  - 同步化 (於前景或背景)
  - 壓縮或還原 (只在 RAID 層次 5E)
  - FlashCopy

  如果沒有動作在進行中時，窗格中會是空白的。

  進度指示器上會帶有控制器號碼和邏輯磁碟機號碼的標籤。如果有多於一個的控制器正在接受此項作業時，所選控制器的進度會顯示在窗格中。