## 瞭解 RAID 層次 1

RAID 層次 1 可以提供 100% 資料冗餘，而且只需要兩部實體磁碟機。在 RAID 層次 1 中，等量的前半段是原有的資料；「等量」的後半段是資料的映射 (也就是資料的副本)，不過，資料的映射則寫入 RAID 層次 1 陣列中的另一部磁碟機。

由於資料映射的緣故，指定成 RAID 層次 1 的邏輯磁碟機之容量等於陣列容量的 50%。

以下的圖例顯示 RAID 1 邏輯磁碟機範例。

### RAID 層次 1 範例

開始於兩部實體磁碟機。 |
使用兩部實體磁碟機建立一個陣列。 |
然後在該陣列內建立一部邏輯磁碟機。 |
資料通過磁碟機時會分割，並建立區塊。 注意：右邊磁碟機上的資料是左邊磁碟機的副本。 |

就 RAID 層次 1 而言，如果某一部實體磁碟機失效了，ServeRAID 控制器會將讀取與寫入要求切換到 RAID 層次 1 陣列中還能運作的剩餘磁碟機。

亦請參閱

瞭解 RAID 技術
瞭解等量單位大小
選取 RAID 層次
RAID 層次 0
增強型 RAID 層次 1
RAID 層次 5
增強型 RAID 層次 5
RAID 層次 x0