## Modifica della modalità write-cache in un'unità logica

(solo modalità CD avviabile).

Avvalersi di quest'azione per modificare l'impostazione modalità write-cache di un'unità logica in write-through o write-back.

1. Selezionare un'unità logica dalla struttura ad albero principale.
2. Selezionare Azioni --> Modifica modalità write-cache in write-back/write-through.
3. Se si seleziona la modalità write-back e non si dispone di una cache di backup batteria, selezionare Ś per confermare la scelta, poiché esiste il rischio di perdita dei dati.
   Se si seleziona write-back e si dispone di una cache di backup batteria, ServeRAID Manager modifica la modalità.
   Se si seleziona write-through, ServeRAID Manager modifica la modalità.

La modalità write-cache stabilisce se il controller scrive i dati sull'unità disco rigido, prima o dopo l'invio di una conferma al sistema operativo.

Nota: se si configura una coppia di controller con tolleranza agli errori, i controller devono essere configurati come write-through. L'opzione di backup batteria, se disponibile, viene disattivata quando si crea una coppia con tolleranza agli errori. La modalità write-cache viene modificata automaticamente da write-back a write-through. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida utente IBM Netfinity ServeRAID-4H Ultra160 SCSI Controller.

### Consultare inoltre:

Introduzione alle modalità write-back e write-through