## 使用系统及其子系统上的操作

1. 从“主目录树”（即左屏面）单击某个项目。
2. 单击操作 --> 某个操作。

“操作”菜单只启用对所选项目适当的操作。当您用鼠标右按钮单击“主目录树”中的某个对象时， 也可得到这些相同的操作。

“主目录树”图符： | 可以执行的操作：
| 受管理系统 | 添加远程系统 除去远程系统
| 服务器 | 如果系统为远程系统，则除去远程系统。 配置 ServeRAID 代理： 安全性 在“可启动 CD”方式下，此操作不可用。 通知 在“可启动 CD”方式下，此操作不可用。 SNMP 陷阱 在“可启动 CD”方式下，此操作不可用。 保存可打印配置 保存可打印配置和事件日志 清除所有控制器事件日志 验证群集
| 控制器 | 创建阵列 复原为厂家缺省设置 从驱动器复制配置 删除所有阵列 要在阵列中创建逻辑驱动器吗？ 配置控制器以进行群集 查看共享驱动器 发生故障时从主动控制器转到被动控制器 扫描新的或已除去的就绪驱动器 标识所有物理驱动器 下列操作仅可在“可启用 CD”方式下使用。 启用／禁用无人照管模式 更改重建速率 更改数据块单元大小 启用／禁用超前读高速缓存方式 启用／禁用 BIOS 兼容性映射
| 阵列 | 创建阵列 删除所有阵列 标识所有阵列
| 逻辑驱动器 | 要在阵列中创建逻辑驱动器吗？ 标识所有逻辑驱动器
| 物理驱动器 | 扫描新的或已除去的就绪驱动器 标识所有物理驱动器
| 热备用驱动器 | 标识所有热备用驱动器
| 阵列查询 (?) | 删除阵列 标识阵列 更改 RAID 级别，自... RAID 0 至 RAID 5 RAID 1 至 RAID 5 RAID 5 至 RAID 0 RAID 5E 至 RAID 5 增加空闲空间 增加逻辑驱动器大小
| 逻辑驱动器查询 (?) | 删除逻辑驱动器 初始化逻辑驱动器 同步逻辑驱动器 取消逻辑驱动器的阻塞 要标识逻辑驱动器吗？ 以下操作仅可在“可启用 CD”方式下使用。 将写高速缓存方式更改为“后写入／立即写入”(write-back/write-through) 方式
| 阵列中的逻辑驱动器查询 (?) | 要在阵列中创建逻辑驱动器吗？ 要标识阵列中的所有逻辑驱动器吗？
| 物理驱动器查询 (?) | 标识物理驱动器 创建热备用驱动器 创建后备热备用驱动器 删除热备用驱动器 删除后备热备用驱动器 除去不起作用的驱动器 替换不起作用的驱动器 替换驱动器并重建 将驱动器状态设置为联机 对于下列各项，无任何有效操作： CD-ROM 驱动器 磁带机 机箱 可拆卸媒体 以下操作仅可在“可启用 CD”方式下使用。 将写高速缓存方式更改为“后写入／立即写入”(write-back/write-through) 方式
| 阵列中的物理驱动器查询 (?) | 要标识阵列中的所有物理驱动器吗？
| SCSI 通道查询 (?) | 扫描新的或已除去的就绪驱动器 要标识 SCSI 通道上的所有物理驱动器吗？ 以下操作仅可在“可启用 CD”方式下使用。 更改 SCSI 传送速度