## 構成のサマリー・チャートの説明

「構成のサマリー」チャートはメイン・パネル (右側のパネル) にあります。チャートは、「適用」をクリックした場合に ServeRAID マネージャーによってコントローラがどのように構成されるかを示します。

欄 | 表示される情報
1 | 論理ドライブ番号。 これが新規論理ドライブである場合には、番号の横に「新規」が示されます。
2 | 論理ドライブのサイズ (MB) 。
3 | 論理ドライブの RAID レベル。.
4 | 論理ドライブが含まれるアレイの文字。
5 | 論理ドライブのホットスペア・ドライブが使用可能であるかどうか。それによって、アレイの物理ドライブに障害が起こります (無効になります) 。 該当するサイズのホットスペア・ドライブが使用可能である場合には、この欄は「はい」を示します。 論理ドライブが冗長でも (RAID レベル-1 、 1E、または 5) 、該当するサイズのホットスペア・ドライブが使用できない場合には、この欄は「いいえ」 (赤) を示します。 論理ドライブが RAID レベル-0 である場合には、この欄は「いいえ」(黒) を示します。