## Comprensión de la creación de baterías fragmentadas

Cuando se agrupan una o más baterías conjuntamente y se configura el controlador RAID para acceder a ellas de un modo determinado, debe configurar y crear una batería fragmentada.

Las baterías fragmentadas se utilizan para crear discos lógicos utilizando hasta 60 discos físicos. El controlador de ServeRAID soporta los niveles RAID-00, 10, 1E0 y 50.

Si desea ver un ejemplo y una explicación de un nivel RAID específico, vea Comprensión del nivel RAID-x0.