## RAID レベル-5 の説明

RAID レベル-5 では、少なくとも 3 台の物理ドライブが必要です。この RAID レベルは、アレイのすべてのドライブを超えてデータおよび パリティ を ストライプ します。RAID レベル-5 をアレイに割り当てると、そのアレイの容量は、1 台のドライブ容量 (データ・パリティ記憶域用) だけ少なくなります。

RAID レベル-5 は、データ保護および向上したスループットを提供します。RAID レベル-5 では RAID レベル-1 より大きい容量となりますが、RAID レベル-1 はより高いパフォーマンスを提供します。

RAID レベル-5 では少なくとも 3 台のドライブが必要であり、これは、ファームウェアのレベルおよび ストライプ単位サイズ によって異なります。最大 8 または 16 台のドライブをサポートします。

次の図は RAID レベル-5 論理ドライブの例です。

### RAID レベル-5 の例

4 台の物理ドライブで開始します。 |
3 台の物理ドライブを使用してアレイを作成し、4 番目はホットスペア・ドライブとして残しておきます。 |
その後、そのアレイ内に論理ドライブを作成します。 |
データはドライブを超えてストライプされ、ブロックを作成します。 データ・パリティの記憶域 ( * で示される) もストライプされて、ドライブで順次シフトされます。 パリティ・ブロック (*) には、同じストライプの他のブロックからのデータの表示が含まれます。たとえば、最初のストライプのパリティ・ブロックには、ブロック 1 および 2 のデータの表示が含まれます。 |
アレイ中の物理ドライブに障害が起きた場合には、ServeRAID コントローラは、読み取りおよび書き込み要求を、その RAID レベル-5 アレイの残りの機能ドライブ (これがホットスペア・ドライブである) に切り替えます。 |

また、次も参照してください。

RAID テクノロジーの説明
ストライプ単位サイズの説明
RAID レベルの選択
RAID レベル-0
RAID レベル-1
RAID 拡張レベル-1
RAID 拡張レベル-5
RAID レベル-x0