## 理解 RAID 级别 5

RAID 级别 5 至少需要三个物理驱动器。此 RAID 级别分布数据和奇偶校验于阵列中的所有驱动器上。将 RAID 级别 5 指定给阵列时， 该阵列的容量会减少，减少量为一个驱动器的容量（用于数据奇偶校验存储器）。

RAID 级别 5 既提供数据保护，也可以增加吞吐量。RAID 级别 5 比 RAID 级别 1 提供的容量大， 但 RAID 级别 1 提供更好的性能。

RAID 级别 5 至少需要三个驱动器，这取决于固件级别和数据块单元大小，最多支持 8 个或 16 个驱动器。

下图是 RAID 级别 5 逻辑驱动器的示例。

### RAID 级别 5 示例

从四个物理驱动器开始。 |
使用三个物理驱动器创建阵列， 让第四个物理驱动器用作热备用驱动器。 |
然后，在该阵列中创建一个逻辑驱动器。 |
将数据分布在这些驱动器上， 创建数据块。 注意：数据奇偶校验的存储器（由 *指示）也被分块，它从驱动器移位到驱动器。 奇偶校验块 (*) 包含来自相同数据块中其他块的数据的表示法。例如，第一个数据块中的奇偶校验块包含块 1 和 2 的数据表示法。 |
若阵列中的物理驱动器发生故障，则 ServeRAID 控制器将读／写请求切换到 RAID 级别 5 阵列中的其余起作用的驱动器，该驱动器是热备用驱动器。 |

另见

理解 RAID 技术
理解数据块单元大小
选择 RAID 级别
RAID 级别 0
RAID 级别 1
增强型 RAID 级别 1
增强型 RAID 级别 5
RAID 级别 x0