## 在系統及其子系統上使用動作

1. 在「主樹狀結構」(亦即左畫面) 的某個項目上按一下。
2. 按一下動作 --> 某項動作。

「動作」功能表只會對所選取的項目啟用適當動作。當您用滑鼠右鍵按一下「主樹狀結構」中的某一物件時，也能找到相同的動作。

「主樹狀結構」圖示： | 可採取的動作：
| 受管理的系統 | 新增遠端系統 移除遠端系統
| 伺服器 | 移除遠端系統(如果是遠端的系統)。 架構 ServeRAID 代理程式： 安全性這項動作無法在「可啟動的 CD」模式下使用。 通知這項動作無法在「可啟動的 CD」模式下使用。 SNMP 設陷這項動作無法在「可啟動的 CD」模式下使用。 儲存可列印的架構 儲存可列印的配置和事件日誌 清除所有的控制器事件日誌 驗證叢集
| 控制器 | 建立陣列 回復成出廠預設設定 從磁碟機複製架構 刪除所有陣列 在陣列中建立邏輯磁碟機？ 架構控制器進行叢集作業 檢視共用磁碟機 從主動式到被動式控制器失敗 掃描新的或已移除的備妥磁碟機 識別所有實體磁碟機 下列動作只能在「可啟動的 CD」模式下使用。 啟用/停用無人式模式 變更重新建置率 變更等量單位大小 啟用/停用先讀快取模式 啟用/停用 BIOS 相容性對映
| 陣列 | 建立陣列 刪除所有陣列 識別所有陣列
| 邏輯磁碟機 | 在陣列中建立邏輯磁碟機？ 識別所有邏輯磁碟機
| 實體磁碟機 | 掃描新的或已移除的備妥磁碟機 識別所有實體磁碟機
| 熱備用磁碟機 | 識別所有熱備用磁碟機
| 陣列查詢 (?) | 刪除陣列 識別陣列 變更 RAID 層次，從... RAID 0 至 RAID 5 RAID 1 至 RAID 5 RAID 5 至 RAID 0 RAID 5E 至 RAID 5 增加可用空間 增加邏輯磁碟機大小
| 邏輯磁碟機查詢 (?) | 刪除邏輯磁碟機 起始設定邏輯磁碟機 同步化邏輯磁碟機 解除鎖定邏輯磁碟機 識別邏輯磁碟機 ? 下列動作只能在「可啟動的 CD」模式下使用。 變更寫入快取模式為寫回/寫過
| 在陣列中的邏輯磁碟機查詢 (?) | 在陣列中建立邏輯磁碟機 ? 識別陣列中的所有邏輯磁碟機 ?
| 實體磁碟機 查詢 (?) | 識別實體磁碟機 建立熱備用磁碟機 建立待命熱備用磁碟機 刪除熱備用磁碟機 刪除待命熱備用磁碟機 移除故障磁碟機 更換故障磁碟機 更換磁碟機並重新建置 將磁碟機狀態設為上線 下列項目沒有有效的動作： 光碟機 磁帶機 貯存櫃 抽取式媒體 下列動作只能在「可啟動的 CD」模式下使用。 變更寫入快取模式為寫回/寫過
| 陣列中的實體磁碟機查詢 (?) | 識別陣列中的所有實體磁碟機 ?
| SCSI 通道查詢 (?) | 掃描新的或已移除的備妥磁碟機 識別 SCSI 通道上的所有實體磁碟機 ? 下列動作只能在「可啟動的 CD」模式下使用。 變更 SCSI 傳輸速度