## Funktionsweise von RAID-Stufe-5

Für RAID-Stufe-5 werden mindestens drei physische Laufwerke benötigt. Bei dieser RAID-Stufe findet eine einheitenübergreifende Speicherung von Daten und Parität über alle Laufwerke im Plattenstapel statt. Wenn Sie RAID-Stufe-5 einem Plattenstapel zuweisen, wird dessen Speicherkapazität um die eines Laufwerks reduziert (für die Speicherung von Daten und Parität).

RAID-Stufe-5 bietet Datenschutz und verbesserten Durchsatz. RAID-Stufe-5 bietet eine höhere Speicherkapazität als RAID-Stufe-1, jedoch schlechtere Leistung,

Für RAID-Stufe-5 werden mindestens drei Laufwerke benötigt. Abhängig von dem Grad der Firmware und der Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit wird ein Maximum von 8 bis 16 Laufwerken unterstützt.

In der folgenden Abbildung wird ein logisches Laufwerk mit RAID-Stufe-5 gezeigt.

### Beispiel für RAID-Stufe-5

Beginnen Sie mit vier physischen Laufwerken. |
Erstellen Sie aus drei der physischen Laufwerke einen Plattenstapel, und definieren Sie das vierte als Hot-Spare-Laufwerk. |
Erstellen Sie dann ein logisches Laufwerk in diesem Plattenstapel. |
Die Daten werden einheitenübergreifend auf allen Laufwerken gespeichert und erzeugen so Datenblöcke. Der Speicher für Datenparität (gekennzeichnet durch *) wird ebenfalls einheitenübergreifend geschrieben und gelesen und von Laufwerk zu Laufwerk verschoben. Ein Paritätsblock (*) enthält eine Darstellung der Daten aus anderen Blöcken in demselben einheitenübergreifende Datenblock. Der Paritätsblock im ersten einheitenübergreifende Datenblock enthält z.B. Darstellungen von Daten aus den Blöcken 1 und 2. |
Wenn bei RAID-Stufe-5 eines der physischen Laufwerke ausfällt, schaltet der ServeRAID-Controller Lese- und Schreibeanforderungen auf die verbleibenden einsatzbereiten Laufwerke im Plattenstapel um, in diesem Fall auf ein Hot-Spare-Laufwerk. |

Siehe ebenfalls:

Funktionsweise von RAID-Technologie
Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit
Auswahl einer RAID-Stufe
RAID-Stufe-0
RAID-Stufe-1
RAID-Stufe-1 Erweitert
RAID-Stufe-5 Erweitert
RAID-Stufe-x0