## Comprensión del tamaño de la unidad de distribución de datos

Con una tecnología RAID, los datos se distribuyen a través de una batería de discos físicos. Este esquema de distribución de datos complementa el modo en el que el sistema operativo solicita datos. El conjunto de unidades de distribución de datos, desde el primer disco de la batería hasta el último se llama distribución de datos.

La granularidad con la que los datos se almacenan en un disco de la batería antes de que se almacenen datos posteriores en el próximo disco de la batería se llama tamaño de la unidad de distribución de datos.

Para controlar el tamaño de la unidad de distribución de datos y obtener el máximo rendimiento del controlador ServeRAID asigne un tamaño de unidad de distribución de datos cuyo valor sea cercano al tamaño de las peticiones de E/S del sistema. El tamaño de la petición de E/S del sistema depende del sistema operativo. Si no está seguro del tamaño, utilice el valor por omisión.

Puede establecer el tamaño de la unidad de distribución de datos en 8 Kb, 16 Kb, 32 Kb o 64 Kb. Por ejemplo, el rendimiento de los entornos basados en transacciones, que suelen comprender bloques grandes de datos, podría ser óptimo cuando el tamaño de la unidad de distribución de datos tiene un valor de 32 Kb o 64 Kb. Sin embargo, el rendimiento en entornos de archivo e impresión, que suelen comprender varios bloques pequeños de datos, podría ser óptimo cuando el tamaño de la unidad de distribución de datos tiene un valor de 8 Kb o 16 Kb.

Atención: Después de configurar una batería y almacenar datos en los discos lógicos, no puede cambiar el tamaño de la unidad de distribución de datos sin destruir los datos de los discos lógicos.

Puede establecer el tamaño de la unidad de distribución de datos en 8 Kb, 16 Kb, 32 Kb o 64 Kb. El valor por omisión es de 8 Kb de datos.

- Cuando el tamaño de la unidad de distribución de datos es de 8 Kb o 16 Kb, el número máximo de discos físicos de una batería es de 16.

- Si tiene un controlador ServeRAID-3H o un controlador ServeRAID-3HB que utiliza el firmware ServeRAID 4.0 y el tamaño de la unidad de distribución de datos es de 32 Kb o 64 Kb, el número máximo de discos físicos de una batería es de 16.
  De lo contrario, cuando el tamaño de la unidad de distribución de datos es de 32 Kb o 64 Kb, el número máximo de discos físicos de una batería es de 8.
- Si tiene un controlador ServeRAID-4H y el tamaño de la unidad de distribución de datos tiene un valor de 32 Kb o 64 Kb, el número máximo de discos físicos de una batería es de 16.