## 瞭解 RAID 層次 x0

RAID 層次 x0 指的是 RAID 層次 00、10、1E0 以及 50。RAID 層次 x0可以將更多實體磁碟機併入陣列中。這麼做的好處如下：邏輯磁碟機容量會更大；效能會提高；可靠性也會提昇。RAID 層次 0、1、1E、5 以及 5E 在陣列中所使用的實體磁碟機數量不可以超過 16 部。不過，管理陣列所組成的陣列，或跨接陣列，可以讓 RAID 層次 00、 10、1E0 以及 50 併入更多部實體磁碟機。作業系統使用跨接陣列邏輯磁碟機的方式，跟一般的陣列邏輯磁碟機所使用的方式一樣。

備註：RAID 層次 x0 只能在 IBM ServeRAID-4H Ultra160 SCSI 控制器上使用。

RAID 層次 x0 最少需要 2 部磁碟機，最多則可以支援 60 部磁碟機。

以下的圖例是 RAID 10 邏輯磁碟機範例。

### RAID 層次 10 範例

開始於六部實體磁碟機。 |
建立三個陣列（分別標記為 A、B、C），而且每一個陣列都使用兩部實體磁碟機。 |
接著，建立一個跨接三個陣列的跨接陣列（標記為 1）。 |
每一個陣列 (A、B 及 C) 內都建立了一部次邏輯磁碟機。接著，資料通過陣列中的實體磁碟機時會分割，並建立區塊。 注意：在每一個陣列中，右邊磁碟機上的資料是左邊磁碟機的副本。 這是因為：在 RAID 層次 10 實作中，次邏輯磁碟機 (A、B 及 C) 是 RAID 層次 1 (請參閱下表)。 |
接著，在跨接陣列 (1) 內建立一部邏輯磁碟機。資料通過該部邏輯磁碟機時會分割，並建立區塊。注意：這些區塊都不是冗餘區塊。這是因為：在 RAID 層次 x0 實作中，邏輯磁碟機 (1) 是 RAID 層次 0。 |

RAID 層次 | 表示次邏輯磁碟機是 | 而且跨接陣列邏輯磁碟機是
--- | --- | ---
00 | RAID 層次 0 | RAID 層次 0
10 | RAID 層次 1 | RAID 層次 0
1E0 | RAID 層次 1E | RAID 層次 0
50 | RAID 層次 5 | RAID 層次 0

就 RAID 層次 10、1E0 以及 50 而言，如果次邏輯磁碟機中有某一部實體磁碟機失效了，ServeRAID 控制器會將讀取與寫入要求切換到次邏輯磁碟機中還能運作的剩餘磁碟機。就 RAID 層次 00 而言，如果次邏輯磁碟機內發生實體磁碟機失效，則會導致資料流失。

亦請參閱

瞭解 RAID 技術
瞭解等量單位大小
選取 RAID 層次
RAID 層次 0
RAID 層次 1
增強型 RAID 層次 1
RAID 層次 5
增強型 RAID 層次 5