## Comprensión del nivel RAID-5

El nivel RAID-5 necesita un mínimo de tres discos físicos. Este nivel de RAID distribuye datos y paridad a través de todas las unidades de la batería. Cuando se asigna el nivel RAID-5 a una batería, la capacidad de la batería se reduce según la capacidad de una unidad (para el almacenamiento de paridad de datos).

El nivel RAID-5 ofrece protección de los datos y un mayor rendimiento. El nivel RAID-5 proporciona una mayor capacidad que el nivel RAID-1, pero el nivel RAID-1 ofrece mejor rendimiento.

El nivel RAID-5 requiere un mínimo de 3 unidades y, en función del nivel de firmware y del tamaño de la unidad de distribución, soporta un máximo de 8 ó 16 unidades.

La siguiente ilustración es un ejemplo de disco lógico de nivel RAID-5.

### Ejemplo de nivel RAID-5

Empiece con cuatro discos físicos. |
Cree una batería utilizados tres de los discos físicos, dejando el cuarto como disco de repuesto dinámico. |
A continuación, cree un disco lógico dentro de la batería. |
Los datos se distribuyen a través de los datos, creando bloques. Observe que el almacenamiento de la paridad de datos (se señala con *) también se distribuye y va de una unidad a otra. Un bloque de paridad (*) contiene una representación de los datos de los demás bloques de la misma distribución de datos. Por ejemplo, el bloque de paridad de la primera distribución de datos contiene una representación de datos de los bloques 1 y 2. |
Si un disco físico falla en la batería, el controlador ServeRAID pasa las peticiones de lectura y grabación a la unidad funcional de la batería de nivel RAID-5, que es un disco de repuesto dinámico. |

Consulte también

Comprensión de la tecnología RAID
Comprensión del tamaño de la unidad de distribución de datos
Selección de un nivel RAID
Nivel RAID-0
Nivel RAID-1
Nivel RAID-1 ampliado
Nivel RAID-5 ampliado
Nivel RAID-x0