## Introduzione a RAID livello-x0

Il RAID di livello-x0 fa riferimento ai RAID di livello-00, 10, 1E0 e 50. Il RAID di livello-x0 include più unità fisiche in un array. I vantaggi di questa caratteristica sono costituiti da unità logiche di dimensioni maggiori, prestazioni ed affidabilità incrementate. I RAID di livello-0, 1, 1E, 5 e 5E non possono utilizzare più di 16 unità fisiche di un array. Tuttavia, i RAID di livello-00, 10, 1E0 e 50 includono più unità fisiche gestendo un insieme di array o una array suddiviso. Il sistema operativo utilizza l'unità logica dell'array suddiviso come un'unità logica di array standard.

Nota: Il RAID di livello-x0 è disponibile solo su controller IBM ServeRAID-4H, ServeRAID-4M e ServeRAID-4L.

Il RAID di livello-x0 richiede un minimo di due unità e supporta un massimo di 60 unità.

L'illustrazione che segue è un'esempio di unità logica RAID livello-10.

### Esempio di RAID livello-10

Iniziare con sei unità fisiche. |
Creare tre array (con etichette A, B e C), che utilizzino due unità fisiche ciascuna. |
Quindi, creare un array suddiviso con etichetta (*) suddivisa in tre array. |
Viene creata un'unità logica secondaria all'interno di ogni array (A, B e C). Quindi, i dati vengono sottoposti a stripe attraversi le unità fisiche nell'array, creando blocchi. In ogni array, i dati sull'unità a destra rappresentano una copia dell'unità sulla sinistra. Questo accade perché le unità logiche secondarie (A, B e C) sono RAID di livello-1 in un'implementazione RAID di livello-10 (vedere la seguente tabella). |
Quindi, creare un'unità logica all'interno dell'array suddiviso (*). I dati vengono sottoposti a stripe attraverso quest'unità logica, creando blocchi (1-12). Nessuno di tali blocchi è ridondante. Questo accade perché l'unità logica è RAID di livello-0 in un'implementazione RAID di livello-x0 (vedere la seguente tabella). |

Livello RAID | indica che l'unità logica secondaria è | e l'unità logica dell'array suddiviso è
--- | --- | ---
00 | RAID livello-0 | RAID livello-0
10 | RAID livello-1 | RAID livello-0
1E0 | RAID livello-1E | RAID livello-0
50 | RAID livello-5 | RAID livello-0

Con i RAID di livello-10, 1E0 e 50, se una delle unità fisiche viene danneggiata in un'unità logica secondaria, il controller ServeRAID passa le richieste di scrittura e lettura alle restanti unità operative dell'unità logica secondaria. Con il RAID di livello-00, un danno a un'unità fisica all'interno di un'unità logica secondaria provoca una perdita di dati.

Vedere anche

Introduzione alla tecnologia RAID
Introduzione alla dimensione dell'unità di stripe
Selezione di un livello RAID
RAID livello-0
RAID livello-1
RAID livello-1 potenziato
RAID livello-5
RAID livello-5 avanzato