## Modifica della modalità write-cache su un'unità disco rigido

Avvalersi di quest'azione per attivare o disattivare l'impostazione di modalità write-cache di un'unità disco rigido. La modalità write-cache determina se l'unità disco rigido memorizza i dati prima o dopo l'invio di una conferma al controller.

1. Selezionare un'unità pronta dalla struttura ad albero principale.
2. Selezionare Azioni --> Modifica modalità write-cache in write-back/write-through.
3. Fare clic su Ś.

Se si imposta la modalità write-cache in write-back, il controller invia i dati all'unità disco rigido per la memorizzazione. In seguito, l'unità disco rigido invia una conferma al controller prima di memorizzare i dati. In questo modo le prestazioni migliorano, ma esiste un elemento di rischio. Se si verifica un problema di alimentazione, i dati attualmente nella cache unità vengono persi.

> Attenzione: è possibile che dei dati vadano persi se si verifica un problema di alimentazione durante l'utilizzo della modalità write-back. Considerare con attenzione se attivare la modalità write-back su un'unità disco rigido. A seconda della modalità di utilizzo del sistema, la modalità write-back potrebbe non essere appropriata.

Se si imposta la modalità write-cache su write-through, il controller invia dati all'unità disco rigido per la memorizzazione. In seguito, l'unità disco rigido memorizza i dati, quindi invia una conferma al controller. L'utilizzo della modalità write-through riduce le prestazioni, ma anche il rischio di perdita dei dati.