## Comprensión de la configuración del disco lógico

Cuando se crea una batería, se agrupan las unidades de disco duro en un área de almacenamiento. Puede definir esta área de almacenamiento como un disco lógico individual o puede subdividirlo en varios discos lógicos. Cada disco lógico aparece ante el sistema operativo como una unidad de disco duro físico individual.

El controlador ServeRAID soporta hasta ocho discos lógicos. Si sólo tiene una batería, puede definirla como un solo disco lógico o puede dividirla en varios discos lógicos. Generalmente, el primer disco lógico que se defina será la unidad de arranque. Si tiene dos o más baterías, cada una de ellas puede ser un disco lógico o puede dividir cada batería en varios discos lógicos, siempre y cuando el número total de discos lógicos de todas las baterías no sea superior a ocho.

Si no define un disco lógico para cada batería, el Gestor ServeRAID definirá un disco lógico con la mayor capacidad y el nivel RAID más alto que sea posible.

Nota: Si desea obtener información sobre los tamaños de disco lógico recomendados, consulte la documentación que se facilita con el sistema operativo.

Limitaciones que hay que tener en cuenta:

- En un controlador puede tener hasta ocho baterías.
- En un controlador puede tener hasta ocho discos lógicos.
- Si se define algún disco lógico existente como el nivel RAID-5 ampliado, sólo podrá tener siete discos lógicos en un controlador.

### Consulte también

Selección del tamaño del disco lógico
Selección del nivel RAID según la capacidad de la batería
Ejemplos de disco lógico