## 變更邏輯磁碟機上的寫入快取模式

(只限「可啟動的 CD」模式。)

使用這個動作可將寫入快取模式設定變更成 write through 或 write back。

1. 按一下「主樹狀結構」中的邏輯磁碟機。
2. 按一下動作 --> 變更寫入快取模式為 write back/write through。
3. 若您按一下 write back，且沒有電池備份快取時，請按一下是來確認選擇，因為有流失資料之虞。
   若您按一下 write back，並且有電池備份快取時，「ServeRAID 管理程式」會變更模式。
   若您按一下 write through，「ServeRAID 管理程式」即變更模式。

寫入快取模式決定控制器要在傳送確認訊息到作業系統之前或之後將資料寫入硬碟機。

備註：

1. 若您架構 RAID 層次 x0 邏輯磁碟機， 則跨接陣列中的所有邏輯磁碟機都必須是 write back 或 write through。亦即， 跨接陣列中邏輯磁碟機的寫入快取模式設定不可混合 write back 與 write through。
2. 若您架構容錯的控制器對組，則該控制器必須架構為 write through。若您具有電池備份選項，則當您建立容錯對組時， 該選項會被停用。寫入快取模式會自動從 write-back 模式變成 write-through 模式。如需詳細資訊，請參閱 IBM Netfinity ServeRAID-4x Ultra160 SCSI 控制器使用者參考手冊。

### 亦請參閱

瞭解 write-back 以及 write-through 模式