## 빠른 구성 예제

서버가 다음 사항을 만족할 경우:

- 한 개의 1024 MB 작동 가능 드라이브,
- 두 개의 2150 MB 작동 가능 드라이브,
- 네 개의 4300 MB 작동 가능 드라이브,

빠른 구성은 다음과 같은 3개의 어레이와 한 개의 핫 스페어 드라이브를 작성합니다.

어레이 A: 이 어레이의 총 용량은 1024 MB (1 x 1024 MB)이며 한 개의 1024 MB RAID 레벨-0 논리 드라이브를 포함합니다.

어레이 B: 이 어레이의 총 용량은 4300 MB (2 x 2150 MB)이며 한 개의 2150 MB RAID 레벨-1 논리 드라이브를 포함합니다.

어레이 C: 이 어레이의 총 용량은 12900 MB (3 x 4300 MB)이며 한 개의 8600 MB RAID 레벨-5 논리 드라이브를 포함합니다.

핫 스페어 드라이브: 빠른 구성은 4개의 4300 MB 드라이브 중의 하나를 핫 스페어 드라이브로 정의합니다.

> > > 참고:

> > > - 4개 이상의 동일 용량을 가진 작동 가능 드라이브의 경우 빠른 구성은 3개의 드라이브를 하나의 어레이로 그룹화하고(어레이 C) 나머지 하나를 핫 스페어 드라이브로 정의합니다.
> > > - 핫 스페어 드라이브는 대체할 드라이브보다 용량이 크거나 동일해야 합니다. 이 구성에서는 4300 MB 드라이브가 어레이 B 또는 어레이 C의 실패된 드라이브를 대체할 수 있습니다. 어레이 A는 충분하지 않기 때문에 핫 스페어 드라이브가 사용되지 않습니다.