## 更改 RAID 级别

可以更改当前定义的逻辑驱动器的 RAID 级别。要使用更改 RAID 级别， 阵列中的所有逻辑驱动器必须具有相同 RAID 级别。

注意：若逻辑驱动器为 RAID 级别 00、10、1E0 或 50，则不能将逻辑驱动器更改为另一 RAID 级别。若逻辑驱动器为 RAID 级别 0、1、1E、5 或 5E， 则不能将逻辑驱动器更改为 RAID 级别 00、10、1E0 或 50。

1. 从“主目录树”（即左目录树）单击阵列。
2. 单击操作 --> 更改 RAID 级别。

   若单击下列其中一项，则另一目录树显示在右边。转至步骤 3。

   - 将 RAID 级别从 RAID 0 更改为 RAID 5
   - 将 RAID 级别从 RAID 1 更改为 RAID 5

   注意：若阵列已经包含物理驱动器的最大数目（基于数据块单元大小），则以上更改 RAID 级别操作不可用。

   若单击下列其中一项，则转至步骤 5。

   - 将 RAID 级别从 RAID 5 更改为 RAID 0
   - 将 RAID 级别从 RAID 5E 更改为 RAID 5
3. 通过将一个就绪驱动器从“主目录树”拖动至右目录树中的所选阵列，将该驱动器添加到所选阵列。

   注意：

   1. “主目录树”只显示大小至少等于所选阵列中最小物理驱动器大小的物理驱动器。当添加到现存阵列时， 不能添加小于当前在阵列中的最小驱动器的物理驱动器。
   2. 当添加到现存阵列时，若添加的物理驱动器的空间大于当前阵列中的物理驱动器，您将无法使用新驱动器上的所有空间。
   3. 所选阵列中的现存物理驱动器标有联机。新添加的物理驱动器标有新联机。不能从现存阵列中除去联机驱动器。
   4. 若想要从阵列中除去新的联机驱动器，将它拖回至“主目录树”。

4. 在将物理驱动器添加到阵列之后，单击下一步以复查新的逻辑驱动器配置。

5. 在右屏面中复查该配置。该屏面描述了当您单击应用时，该配置将如何影响逻辑驱动器和空闲空间。若想要修改配置，则单击上一步返回到“阵列目录树”窗口。

   提示：可以展开目录树获取该配置的另一视图。

6. 单击应用以认可新配置。“管理器”自动迁移阵列中的逻辑驱动器。
   若不想认可逻辑驱动器配置，单击取消并返回到系统管理信息窗口。

   注意：逻辑驱动器迁移非常耗时。在完成迁移之前， 不能对受影响的控制器执行任何其他操作。“ServeRAID 管理器” 在状态栏中显示一个进度指示器。

7. 当确认弹出窗口打开时单击是。

当更改 RAID 级别时，考虑下列各项：

若具有... | 而想要... | 则... | 并在“ServeRAID 管理器”中...
具有两个或更多驱动器的 RAID 级别 0 阵列 | RAID 级别 5 | 添加一个且仅一个驱动器 | 使用将物理驱动器添加到现存阵列屏面来定义您要添加到阵列的物理硬盘驱动器。
具有两个且仅两个驱动器的 RAID 级别 1 阵列 | RAID 级别 5 | 添加一个且仅一个驱动器 | 使用将物理驱动器添加到现存阵列屏面来定义您要添加到阵列的物理硬盘驱动器。
RAID 级别 5 阵列 | RAID 级别 0 | 除去阵列中的最后一个驱动器 | 使用复查逻辑驱动器迁移配置摘要屏面来确认 RAID 级别更改。“ServeRAID 管理器” 自动从阵列中除去最后一个物理硬盘驱动器。
增强型 RAID 级别 5 | RAID 级别 5 | 不添加或除去驱动器 | 使用复查逻辑驱动器迁移配置摘要屏面来确认 RAID 级别更改。

### 另见

- 在逻辑驱动器迁移期间使用物理驱动器和阵列