## Informationen zum Verständnis des SNMP-Alarmnachrichten-Managers

Bevor Sie den SMNP-Alarmnachrichten-Manager verwenden, ist es sinnvoll, sich mit folgenden Informationen vertraut zu machen:

- Einführung
- Schnittstelle SNMP-Trap-Liste
- Trap-Anzeigefunktion und Trap-Nachrichten des SNMP-Trap-Manager

### Einführung

Verwenden Sie den SNMP-Trap-Manager, um andere Systeme zu informieren, daß Sie eine SNMP-Konsole (wie z.B. Netfinity(R) Director oder IT Director) für alle SNMP-Trap-Nachrichten ausführen, die auf diesem System (lokal) auftreten. Der Benutzer des Systems gibt Systemnamen in die SNMP-Trap-Nachrichtenliste ein. Jedes System in der Liste wird über alle Alarmnachrichten informiert, die im lokalen System auftreten.

Nachdem das ferne System konfiguriert wurde, die SNMP-Trap-Nachrichten mit Hilfe des SNMP-Trap-Managers zu empfangen, können Sie auf dem lokalen System statt dem ServeRAID-Manager den ServeRAID-Manager- Agenten ausführen. Der ServeRAID-Manager-Agent benötigt weniger Speicherressourcen als der ServeRAID-Manager. Verwenden Sie auf dem fernen System eine SNMP-Konsole, um die empfangenen SNMP-Trap-Nachrichten zu überwachen.

#### Ein Beispiel

Sie installieren SystemA auf einem Laptop mit dem ServeRAID-Subsystem. Sie führen den ServeRAID-Manager-Agenten (d.h., ServeRAID-Manager ohne grafische Benutzerschnittstelle) auf SystemA aus, um SNMP-Trap-Nachrichten zu senden, möchten diese aber auf der Workstation und nicht über SystemA überwachen. Öffnen Sie im ServeRAID-Manager den SNMP-Trap-Manager von SystemA und definieren Sie die Workstation in der SNMP-Trap-Nachrichtenliste. Wenn Sie die SNMP-Konsole (wie z.B.Netfinity Director) auf der Workstation ausführen, werden Sie über alle in SystemA auftretenden SNMP-Trap-Nachrichten informiert.

#### Der SNMP-Trap-Manager und Alarmnachrichten

Durch SNMP erstellte Alarmnachrichten enthalten:

- Fortschrittinformationen, wie z.B. Wiederherstellen, Synchronisation, Komprimierungen, Dekomprimierungen und Migrationen.
- Probleme, wie z.B. funktionsunfähige Plattenlaufwerke und PFA-Fehler.
- Änderungen der lokalen Konfiguration, wie z.B. Hinzufügung oder Ersetzung eines Controllers oder einer Überbrückung.

Der SNMP-Trap-Manager ist folgendermaßen aufgebaut:

Funktionsleiste | Stellt Schnellzugriffssymbole für allgemeine Tasks bereit.
SNMP-Trap-Nachrichtenzielliste | Die fernen Systeme werden angezeigt, die für den Empfang von SNMP-Trap-Nachrichten konfiguriert sind.
SNMP-Trap-Nachrichtenanzeigefunktion | Statusinformationen für die SNMP-Trap-Nachrichtenzielliste werden angezeigt.

Wenn auf einem System eine SNMP-Alarmnachricht erstellt wird, verbindet der SNMP-Trap-Manager mit allen Systemen, die in der SNMP-Trap-Nachrichtenliste aufgeführt sind und überträgt die Alarmnachricht an die SNMP-Konsolen dieser Systeme. In der SNMP-Trap-Nachrichtenliste wird die Spalte Letzte gesendete Alarmnachricht aktualisiert.

Der SNMP-Trap-Manager wird standardmäßig aktiviert. Sie können den SNMP-Trap-Manager auswählen, indem Sie im Menü Aktionen SNMP-Trap-Nachrichten inaktivieren wählen. Wenn Sie den SNMP-Trap-Manager inaktivieren, werden die SNMP-Trap-Nachrichten erstellt, aber nicht den fernen Systemen zugeteilt.

### Benutzerschnittstelle SNMP-Trap-Nachrichtenliste

Die SNMP-Trap-Nachrichtenliste besteht aus fünf Spalten:

Typ | Der Alarmnachrichtentyp (d.h. Informationen, Warnung oder Fehler).
Datum | Das Datum, an dem die Alarmnachricht aufgetreten ist.
Zeit | Die Zeit, zu der die Alarmnachricht aufgetreten ist..
Host-Name | Das System, für das die Alarmnachricht erstellt wurde.
Beschreibung des SNMP-Hinweisereignisses | Die Beschreibung der Alarmnachricht.

### SNMP-Trap-Nachrichtenanzeigefunktion und Alarmnachrichten

Die SNMP-Trap-Nachrichtenanzeigefunktion besteht aus fünf Spalten. Sie können auf jede Alarmnachricht in der Anzeigefunktion doppelklicken, und das Fenster SNMP-Trap-Nachrichtendetails wird geöffnet. Im Fenster sind die gleichen Informationen enthalten wie in der Anzeigefunktion, aber in einem größeren, einfacher zu lesenden Fenster.

Host-Name | Der Name des TCP/IP-Hosts, der über jede Alarmnachricht informiert wird. Wenn Sie auf diese Spalte doppelklicken, wird das Fenster Systemeigenschaften ändern angezeigt.
TCP/IP-Adresse | Die TCP/IP-Adresse, die über jede Alarmnachricht. informiert wird. Wenn Sie auf diese Spalte doppelklicken, wird das Fenster Systemeigenschaften ändern angezeigt.
Anschluß | Die Nummer des TCP/IP-Anschlusses, die der ServeRAID-Monitor verwendet, um mit dem fernen System zu kommunizieren. Wenn Sie auf diese Spalte doppelklicken, wird das Fenster Systemeigenschaften ändern angezeigt.
Benutzergemeinschaft | Der Name, den ein Benutzer verwendet, um alle SNMP-verwalteten Systeme zu gruppieren. Der Standardname lautet öffentlich.
Zuletzt gesendetes Ereignis | Das letzte Datum und die Uhrzeit, zu der eine SNMP-Alarmnachricht an ein fernes System gesendet wurde. Wenn Sie auf diese Spalte doppelklicken, wird das Fenster Zuletzt gesendetes Ereignis geöffnet.

Zusätzlich zur Anzeige der Alarmnachrichten in der Alarmnachrichtenanzeigefunktion hängt der SNMP-Trap-Manager jede Alarmnachricht an die Protokolldatei, RaidSNMP.log, an. Wenn diese Datei 200 KB überschreitet, kopiert der Manager die Datei in RaidSNMP.old und erstellt eine neue RaidSNMP.log. Wenn bereits eine RaidSNMP.old vorhanden ist, wird diese vom Manager überschrieben.