### 構成を、チャネル [番号]、SCSI ID [番号] のドライブからコントローラ [番号] にコピーできません。

説明: 指定されたドライブ上の構成には、8 つを超える物理ドライブをもつアレイが入っています。ストライプ単位サイズが 32 KB または 64 KB である時は、ServeRAID-3L コントローラはアレイ中の 8 つを超えるドライブをサポートしません。

処置:

1. ServeRAID-3L コントローラを ServeRAID-3H コントローラと取り替えてください。指定されたハード・ディスク・ドライ ブに保管された構成は、ServeRAID-3H コントローラまたはそれ以降のハードウェアでのみサポートされます。
   または
2. ストライプ単位サイズが 32 KB または 64 KB で、アレイの中に 8 つを超えるドライブが入っていない新規の構成を作成してください。
   注: 新規の構成を作成する時に、現在ハード・ディスク・ドライブ上にあるデータは破棄さることになります。