## 통지 관리자 이해

통지 관리자를 사용하기 전에 다음 정보를 검토하시기 바랍니다.

- 소개
- 통지 목록 인터페이스
- 통지 관리자 이벤트 표시기 및 이벤트

### 소개

통지 관리자는 로컬 시스템에서 발생하는 모든 이벤트를 ServeRAID 관리자를 실행하는 다른 시스템에 알리는 데 사용하는 도구입니다. 시스템 사용자는 통지 목록에 시스템 이름을 입력합니다. 목록의 각 시스템은 로컬 시스템에서 발생하는 모든 이벤트에 대한 통지를 받습니다.

#### 예제

실험실에 ServeRAID 서브 시스템으로 시스템 A를 설치했습니다. 이벤트와 문제점을 모니터하기 위해 시스템 A에서 ServeRAID 관리자를 실행했지만 시스템 A가 아닌 워크스테이션에서 모니터하려고 합니다. ServeRAID 관리자에서 시스템 A 통지 관리자를 열고 통지 목록에 사용자 워크스테이션을 정의합니다. 이제 워크스테이션에서 ServeRAID 관리자를 실행할 때 시스템 A에서 발생한 모든 문제점과 이벤트에 대한 통지를 받습니다.

#### 통지 관리자 및 이벤트

통지 관리자에 의해 생성되는 이벤트는 다음과 같습니다.

- 재빌드, 동기화 및 이주와 같은 진행 정보.
- 작동 불능 디스크 드라이브 및 PFA 오류와 같은 문제점.
- 핫 스페어 드라이브 작성 또는 논리 드라이브 정의와 같은 로컬 구성에 대한 변경사항.

통지 관리자는 다음으로 구성되어 있습니다.

도구 모음 | 일반 작업에 대한 단축 아이콘을 제공합니다.
통지 목록 | 이벤트 통지를 수신하도록 구성된 원격 시스템을 표시합니다.
통지 이벤트 표시기 | 통지 관리자에 대한 상태 정보를 표시합니다.

시스템에서 이벤트가 생성될 때 통지 관리자는 통지 목록의 각 시스템과 연결하여 이러한 시스템의 ServeRAID 관리자에 이벤트를 전달합니다. 통지 관리자가 성공적으로 연결하여 이벤트를 전송한 경우 통지 목록은 마지막 전송된 이벤트 컬럼을 갱신합니다. 통지 관리자가 성공적으로 연결되지 않거나 이벤트를 전송하지 못한 경우 통지 이벤트 목록에서는 다음이 수행됩니다.

- 으로 마지막으로 전송된 이벤트 컬럼을 갱신하여 문제를 알립니다.
- 이벤트가 전송되지 못한 이유를 설명하면서 통지 관리자 이벤트 표시기에 이벤트를 기록합니다.

### 통지 목록 인터페이스

통지 목록에는 다음과 같은 4개의 컬럼이 있습니다.

호스트 이름 | 각 이벤트에 대해 통지하기 위한 TCP/IP 호스트 이름. 이 컬럼을 두 번 누르면 시스템 등록정보 수정 창이 열립니다.
TCP/IP 주소 | 각 이벤트에 대해 통지하기 위한 TCP/IP 주소. 이 컬럼을 두 번 누르면 시스템 등록정보 수정 창이 열립니다.
포트 | 원격 시스템 ServeRAID 관리자와 통신하기 위해 ServeRAID Monitor가 사용하는 TCP/IP 포트 번호. 이 컬럼을 두 번 누르면 시스템 등록정보 수정 창이 열립니다.
마지막 전송된 이벤트 | 통지 관리자가 시스템에 이벤트를 전송한 또는 전송하려고 시도한 마지막 날짜와 시간. 이 컬럼을 두 번 누르면 마지막 전송된 이벤트 창이 열립니다. 통지 관리자가 성공적으로 이벤트를 시스템에 전송하지 못한 경우: 이벤트가 통지 관리자 이벤트 표시기에 기록됩니다. 이 컬럼에 표시됩니다.

### 통지 관리자 이벤트 표시기 및 이벤트

통지 관리자 이벤트 표시기에는 4개의 컬럼이 있습니다. 이벤트 표시기의 이벤트를 두 번 누르면 통지 이벤트 세부사항 창이 열립니다. 이 창에는 이벤트 표시기와 동일한 정보가 포함되어 있지만 더 크고 읽기 쉽습니다.

유형 | 이벤트 유형(정보, 경고 또는 오류).
날짜 | 이벤트가 발생한 날짜.
시간 | 이벤트가 발생한 시간.
호스트 이름 | 이벤트가 생성된 시스템.
통지 이벤트 설명 | 이벤트 설명.

통지 관리자는 이벤트 표시기에서 이벤트를 표시할 뿐만 아니라 로깅 파일, RAIDNOT.LOG에 각 이벤트를 추가합니다. 이 파일이 200KB를 초과하면 통지 관리자는 파일을 RAIDNOT.OLD로 복사하고 새 RAIDNOT.LOG를 작성합니다. RAIDNOT.OLD가 이미 있는 경우에는 겹쳐씁니다.

### 다음 내용도 참조하십시오.

- 통지 목록에 시스템 추가
- 통지 목록에서 시스템 삭제
- 통지 목록의 시스템 등록정보 수정
- 통지 목록의 시스템에 테스트 이벤트 전송